**II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:**

628260 ул. Студенческая, 35, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область

**Сроки поставки:** поставка товара с даты заключения гражданско-правового договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

**Количество поставляемого товара:** В соответствии с настоящим техническим заданием и условиями гражданско-правового договора.

**Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров:** Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Расчет за поставленный товар осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

**Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):**

|  |
| --- |
| Предмет гражданско-правового договора |
| КодКТРУ | Наименование и описание объекта закупки | Ед.изм. | Количество оказываемого товара |
| 27.51.23.110-00000002 | Фены бытовыеТип настенныйДополнительные характеристики:1. Напряжение сети не более 220 В.2. Класс электробезопасности не менее 2.3. Наличие регулятора температуры. 4. Температура воздушного потока не более 40 градусов.5. Скорость воздушного потока не менее 15 м/сек.6. Степень защиты не ниже IPX1.7. Включение - автоматическое (при снятии насадки с настенной базы).  | штука | 21 |

**Обоснование необходимости включения в описание товара дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (в том числе функциональных, технических, качественных эксплуатационных характеристик):**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Обоснование |
| 1. Напряжение сети не более 220 В. | Согласно ГОСТ 29322-2014 действующего на территории РФ |
| 2. Класс электробезопасности не менее 2. | Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляцией. Использование в помещениях с повышенной влажностью. ГОСТ Р 58698-2019 |
| 1. Наличие регулятора температуры.
2. Температура воздушного потока не более 40 градусов.
 | Температурный режим фена ограничивает поднятие температуры до 40 градусов по Цельсию, что является безопасным для сушки волос и частей тела (рук). Учитывая, что преобладающее большинство посетителей – дети, в целях предотвращения ожогов считаем необходимым отразить температуру подаваемого воздуха.  |
| Скорость воздушного потока не менее 15 м/сек. | Производительность фена определяется скоростью воздушного пока. Сеанс посещения бассейна 45 минут. Расчет согласно проектной документации 1 фен на 10 посетителей, для увеличения проходимости необходимо сократить время обслуживания одного посетителя. |
| Степень защиты – IPX1 | Способ защиты, проверяемый стандартными методами испытаний, который обеспечивается оболочкой от доступа к опасным токоведущим частям, от попадания посторонних предметов или воды внутрь. ГОСТ 14254-2015 |
| Включение/выключение - автоматическое (при снятии насадки с настенной базы) выключение через 8 мин. | Для безопасного использования автоматическое включение и выключение при снятии ручки фена с крепления и возврата на место. Во избежание перегрева устройства и получения ожогов посетителями время непрерывной работы устройства не более 8 минут, после чего происходит отключение. |

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – КТРУ), для детального описания закупаемого товара, отвечающего требованиям Заказчика, и в целях улучшения качества выполнения своих функциональных обязанностей, помимо показателей, которые применялись Заказчиком из КТРУ, были использованы показатели с дополнительными функциональными, техническими и качественными характеристиками, не внесенными в КТРУ. Дополнительные характеристики к товару являются уточняющими и отражают потребности Заказчика.

В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, протокол лабораторных исследований, декларация о соответствии, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

Поставщик обязан передать Товар в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

Гарантийный срок на товар 12 месяцев, с момента передачи товара Покупателю и подписания установленных договором документов.

**Директор Н.А.Солодков**