**Муниципальное образование городской округ – город Югорск**

**Администрация города Югорска**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме**

 «23» мая 2017 г. № 0187300005817000064-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. В.К. Бандурин - заместитель председателя комиссии, заместитель главы города - директор департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

2. В.А. Климин - председатель Думы города Югорска;

3. Н.А. Морозова – советник руководителя;

4. Т.И. Долгодворова - заместитель главы города Югорска;

5. Ж.В. Резинкина - заместитель начальника управления – начальник отдела социально-экономического развития управления экономической политики администрации города Югорска;

6. А.Т. Абдуллаев - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

7. Н.Б. Захарова - начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики администрации города Югорска.

Всего присутствовали 7 членов комиссии из 8.

Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005817000064 для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на поставку светового табло на объект: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».

1.Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – <http://zakupki.gov.ru/>, код аукциона 0187300005817000064, дата публикации 17.04.2017. Идентификационный код закупки: 173862201231086220100101090010000414.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 23 мая 2017 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 8.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| 1 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 3 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 4 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 6 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 7 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 8 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6.Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки [http://www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/).

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их в допуске к участию в аукционе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

**Заместитель председателя комиссии:** В.К. Бандурин

**Члены комиссии**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В. А. Климин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Морозова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И. Долгодворова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж.В. Резинкина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Т. Абдуллаев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Б. Захарова

 Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.С. Скороходова

 Приложение 1

 к протоколу рассмотрения заявок

 на участие в аукционе в электронной форме

 от «23» мая 2017 г. № 0187300005817000064-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на поставку светового табло на объект: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».

 Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |
| Заявка №1 | Заявка №2 | Заявка №3 | Заявка №4 | Заявка №5 | Заявка №6 | Заявка №7 | Заявка №8 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Части II «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. | 1 | Универсальное настенное спортивное информационное табло для залов состоит из четырех экранов. - Светодиодный видеоэкран с шагом пикселей не менее 10 мм, полноцветный, (общий размер не менее 4160ммх2400мм, площадь изображения не менее 9,98 м2, разрешение экрана не менее 416\*240), Метод сканирования светодиодных модулей - одновременное включение не менее 1/8 части всех светодиодов управляемых одним ic чипом (8S), яркость экрана не менее 3500 Кд/м2 - 1 штука. Тип светодиодов: SMD-диод.- Светодиодный экран с шагом пикселей не более 10 мм, 2 цвета (красный и белый в одном пикселе), размер экрана не менее 1920ммх3040мм, площадь изображения не менее 5,84 м2, разрешение экрана: не менее 192\*304, яркость экрана не менее 3500 Кд/м2 - 2 штуки.- Светодиодный экран с размером экрана не менее 4160ммх640мм, разрешение экрана не менее 416\*64 - 1 штука, 2 цвета (красный и белый в одном пикселе). Высота цифр не менее 700/350/210мм, высота символов строки не менее 200мм. Отображаемые данные: текстовая строка "КОМАНДА 1-2; "СЧЕТ 1-2"; "Удаления/Штрафное время"; "Время игровое"; "Период"; "Фолы/нарушения". В комплектацию входят: система управления светодиодным экраном, с возможностью потокового вещания; ЗИП (комплект запчастей, комплект инструмента для обслуживания экрана); специализированный персональный компьютер (ноутбук) для управления экраном с програмным обеспечением (числовая и текстовая информация в статическом и динамическом режимах, компьютерная графика и анимация в статическом и динамическом режимах, видеоизображение от внешних источников, прямая трансляция, статические и динамические эффекты, анимация (AVI,WMV,S-video, VGA, DVI, HDMI). Несущая металлоконструкция для монтажа экрана; универсальный медиа процессор для подключения разно форматных видео сигналов с возможностью обработки; комплект монтажных материалов и кабельной продукции. В соответствии с приложенным эскизом.В соответствии с ГОСТ Р52870-2007. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 2 | Табло для счета турниров. Габаритные размеры не менее 2000х900х90 мм. Условия эксплуатации при температуре от 0 град. до 50 град.С. Высота индикаторов: цифры не менее 270/220 мм. Цвет светодиодов: красные светодиоды не менее 0,5 Кд. Угол обзора информации: не менее 120 град. Ресурс работы светодиодов не менее 100 000 часов. Тип корпуса: декоративный профиль, стальная рама-каркас, защита от коррозии всех стальных элементов конструкции. Крепление: петли на задней строне корпуса. Класс пыле-влагозащиты корпуса: IP64 (неизменяемое значение). Цвет корпуса: черный. Напряжение питания: 220В/50Гц (неизменяемое значение), длина шнура не менее 1,5 м. В комплекте Табло, 1шт.;Проводной пульт, 1шт.;Кабель связи «табло - проводной пульт 50м., 1шт.;Кабель связи «табло – ПК - 50м., 1шт.;Программное обеспечение для ПК, 1 шт.;Длина шнура питания 220В - 10м., 1шт.; Техническая документация; Картонная упаковка.В соответствии с ГОСТ Р52870-2007. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 3 | Табло электронное времени атаки. Габаритные размеры не менее 640х440х60 мм. Высота индикаторов: цифры не менее 330/89 мм. Цвет светодиодов: красные светодиоды не менее 0,5 Кд. Угол обзора информации: не менее 120 град. Ресурс работы светодиодов не менее 100 000 часов. Тип корпуса: декоративный профиль, стальная рама-каркас, защита от коррозии всех стальных элементов конструкции. Крепление: петли на задней строне корпуса. Класс пыле-влагозащиты корпуса: IP64 (неизменяемое значение). Цвет корпуса: черный. Напряжение питания: 220В/50Гц (неизменяемое значение), длина шнура не менее 1,5 м. Комплект поставки: Табло, 2 шт.; Проводной пульт, 1шт.; Кабель связи «табло - проводной пульт 50м., 1шт.; Длина шнура питания 220В - 10м., 1шт.; Техническая документация; Картонная упаковка.В соответствии с ГОСТ Р52870-2007. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 4 | Светодиодный LED экран фронтального обслуживания со сквозным креплением модулей к кабинетам не менее 8 сквозных монтажных отверстий на 1 модуль. Возможность встроить экран в вентилируемый фасад заподлицо. Габаритный размер не менее 7680х4320х110 мм, кабинеты 960х1120мм 24шт, кабинеты 960х960мм 8шт, разрешение не менее 768х432. Цвет свечения: полноцветное. Наличие активной автоматической системы вентиляции. Тип управления от компьютера. Отображаемая информация: видеролики, динамические изображения. Шаг пикселя не менее 10 мм. Размер модуля не менее 320х160 мм. Лакировка платы не менее 0,8мм. Герметик под маской модуля тиоколовый всесезонный. Яркость не менее 8500 Кд/м2. Метод сканирования светодиодных модулей - одновременное включение не менее 1/2 части всех светодиодов управляемых одним ic чипом (2S), Максимальная мощность 30 кВт (неизменяемое значение). Вес не более 1550 кг. Управляющий компьютер.Несущая металлоконструкция для монтажа экрана; универсальный медиа процессор для подключения разно форматных видео сигналов с возможностью обработки; комплект монтажных материалов и кабельной продукции.В соответствии с ГОСТ Р52870-2007. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |