Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

1. Предмет муниципального контракта: поставка системы видеоконференцсвязи.

2. Перечень товаров и объем поставки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара (ОКПД/КТРУ)** | **Наименование** | **Описание** |
| ОКПД 26.30.23.141 | Система видео-конференцсвязи | Товарный знак, модель:Logitech 960-001057, или эквивалентКомплектация:* Камера
* Устройство громкой связи
* Пульт дистанционного управления
* Концентратор с источником питания
* Блок питания со стандартными разъемами
* Два кабеля длиной не менее 5 м для подключения устройства громкой связи и камеры к концентратору
* Один кабель длиной не менее 3 м для подключения концентратора к компьютеру
* Блок питания со стандартными разъемами
* Крепление
* Краткое руководство по эксплуатации
* Гарантийный талон.

Особенности камеры:* Плавное панорамирование с помощью электропривода
* Наклон и масштабирование
* Панорамирование на углы не менее 260°, управление с пульта ДУ или консоли
* Угол наклона не менее 130°
* Увеличение в формате HD без потери качества не менее 10-кратного
* Поле обзора не менее 90°
* Разрешение видео не менее 1920х1080
* Скорость записи не менее 30 кадров в секунду в формате Full HD 1080p
* Стандарт сжатия H.264
* Автофокусировка, не менее 5 предустановок камеры
* Дистанционное управление функциями панорамирования, изменения угла съемки и масштабирования камеры
* Светодиодный индикатор, светящийся при потоковом воспроизведении видео
* Стандартный разъем для штатива
* Габаритные размеры не более 130 х 170 х 138 мм
* Комбинированное крепление для размещения камеры на стене или на столе

Особенности устройства громкой связи:* Полнодуплексный звук
* Подавление акустического эха
* Технология шумоподавления
* Сверхширокополосная передача звука
* Возможность использования Bluetooth® и NFC
* ЖК-дисплей для отображения идентификатора собеседника, длительности звонка и других показателей
* Светодиодные индикаторы потокового воспроизведения, выключения звука, удержания вызова и сопряжения по Bluetooth на устройстве громкой связи
* Сенсорное управление функциями ответа / завершения вызова, регулировки громкости и отключения звука, сопряжения по Bluetooth, а также панорамирования, изменения угла съемки и масштабирования, возвращения камеры в стандартный режим просмотра и дистанционного управления
* Микрофоны (Tx)
* Четыре всенаправленных микрофона с диапазоном действия около 6 м (20 футов)
* Частотный диапазон: не менее 100 Гц – 11 кГц
* Чувствительность: не уже -28 дБ +/-3 дБ
* Искажение: <5 % на 200 Гц
* Габаритные размеры не более 240 х 65 х 240 мм

 **Особенности концентратора:*** Центральный концентратор для подключения всех компонентов
* Два кабеля для подключения концентратора к камере / устройству громкой связи, длина не менее 5 м
* Один USB-кабель для подключения к ПК, длина не менее 2 м
* Адаптер переменного тока, длина провода не менее 3 м
* Совместимость с USB 2.0

**Особенности пульта дистанционного управления:*** С возможностью подключения к консоли
* Радиус действия не менее 8,5 м
 |

**2**. **Требования к качеству, техническим характеристикам Товара:**

2.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным не ранее 2023 года.

2.2. **В комплект поставки должны быть включены все непоименованные в спецификации, но необходимые для работы оборудования, компоненты, а также комплект эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации, заполненный документ, подтверждающий гарантию) на русском языке и иных документов.**

2.3.Вся предлагаемая продукция должна соответствовать или превышать настоящие требования по производительности и эргономическим показателям.

2.4. Качественные характеристики Товара должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ для данного вида товаров и иметь сертификаты соответствия.

2.5. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

**3. Требования к упаковке, отгрузке Товара:**

3.1. Товар отгружается в заводской упаковке. Упаковка не должна содержать следов вскрытий, вмятин и порезов, повреждений и обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении.

3.2. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида Товаров стандартами и техническими условиями. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

3.3. Не допускается предложение нескольких вариантов оборудования, частичная поставка. Обязательно полное указание комплектности (всех составляющих) поставки.

3.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу местонахождения Заказчика 628260 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Югорск, ул. Ленина, дом 29, офис МКУ «СООМС».

**4. Требования к гарантии качества поставляемого Товара:**

4.1. Гарантии предоставляются на каждую единицу Товара. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев с момента поставки Товара, если иное не указано в конкретных требованиях к Товару.