**II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1.** **Предмет муниципального контракта**: оказание услуг по предоставлению инфраструктуры для размещения веб-сайтов в сети Интернет.

**2.** **Требования к предоставляемым услугам (код ОКПД2 63.11.12.000):**

2.1. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.

2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги аренды и поддержки двух выделенных серверов в сети Интернет. В соответствии с требованиями к защите персональных данных выделенные серверы Исполнителя физически размещаются на площадке Исполнителя в пределах Российской Федерации.

2.3. В случае необходимости Исполнитель выполняет работы по переносу и запуску веб-ресурсов Заказчика на выделенные серверы Исполнителя в течение пяти дней с момента заключения муниципального контракта.

2.4. Исполнитель обеспечивает администрирование выделенных серверов. Специалисты Исполнителя осуществляют круглосуточный мониторинг состояния выделенных серверов, а также следят за бесперебойной работой системы подачи электричества и каналов связи. Специалистам Заказчика предоставляется удалённый сервис - панель управления сервером.

2.5. Исполнитель обеспечивает для выделенных серверов:

а) круглосуточную доступность в сети Интернет веб-ресурсов Заказчика, размещённых на выделенных серверах с производительностью не менее 100 Мб/с;

б) круглосуточное подключение к сети электропитания 230 В и электропотребление на один выделенный сервер не более 500 Ватт;

в) ежесуточное резервное копирование данных со сроком хранения 7 дней. Полная резервная копия создаётся раз в 4 дня и хранится во внешнем хранилище. Инкрементная резервная копия хранится на самом выделенном сервере;

г) консультации специалистам Заказчика по телефонам службы технической поддержки и электронной почте.

2.6. Технические характеристики выделенных серверов:

а) Объём накопителя на жёстких магнитных дисках – не менее 500 Гб;

б) Объём оперативной памяти – не менее 8 Гб;

в) Количество ядер центрального процессора – не менее двух, количество потоков – не менее четырёх;

г) Объём кэша третьего уровня центрального процессора – не менее 3 Мб;

д) Тактовая частота центрального процессора – не менее 3,4 ГГц;

е) Интегрированный видеоадаптер.

2.7. Исполнитель предоставляет Заказчику 2 выделенных IP-адреса из своих подсетей. Диапазон выделенных IP-адресов находится под управлением российской организации-провайдера.

**3. Спецификация предоставляемых услуг:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Период предоставления услуг, месяцев |
| 1 | Аренда и поддержка выделенного сервера в сети Интернет  | 9 |
| 2 | Аренда и поддержка выделенного сервера в сети Интернет  | 9 |

Согласовано:

Контрактная служба: О.В.Дергилев