**II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ**

**ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**1. Место выполнения работ**:

Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11.

**2. Сроки выполнения работ:** с момента заключения муниципального контракта по 31.08.2021 г.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ техническому заданию документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом и техническим заданием, и несет ответственность за отступления от них.

**3. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком.

Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

**4. Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **материала** | **Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям** |
| 1 | Краска акриловая: для стен и потолков | Цвет по согласованию с Заказчиком. В соответствии ГОСТ 28196-89 |
| 2 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | В соответствии ГОСТ Р 52020-2003 |
| 3 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | В соответствии ГОСТ Р 56387-2018 |
| 4 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | В соответствии ГОСТ Р 58271-2018 |
| 5 | Плитка керамогранитная | Плитка керамогранитная размером не менее 400 мм х 400 мм х 9 мм, цвет по согласованию с Заказчиком. В соответствии ГОСТ 17608-2017. |
| 6 | Плитка керамическая | Плитка керамическая фасадная размером 600 мм х 600 мм х 9 мм, цвет по согласованию с Заказчиком. В соответствии ГОСТ 17608-2017 |
| 7 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | В соответствии ГОСТ 28013-98 |
| 8 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | В соответствии ГОСТ Р 57984-2017 |

Все материалы и изделия должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленные, у которого не были восстановлены потребительские свойств), строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

**5. Требования по охране окружающей среды на период выполнения работ**

При производстве работ руководствоваться требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением № 1)».

Стремиться, по мере возможности, применять механизмы бесшумного действия (с электроприводом).

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет. Вывоз мусора осуществляется ежедневно, в отведенные для этого места, без захламления территории учреждения и порчи прилегающей территории.

После завершения работ Подрядчик в течение трех дней должен вывезти с места проведения работ, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество.

Заведующий по АХР А.И. Брусникин