**II.Техническое задание**

**(функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товара)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКПД 2** | **Наименование Товара** | **Характеристики товара (форма выпуска и дозировка)** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Значения показателей, которые**  **могут изменяться (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки)** | **Значения показателей, которые не могут изменяться**  **(неизменяемое)\*\*\*** |
| 1 | **28.25.14.119** | **Очиститель воздуха** | Макс. обслуживаемая площадь: не менее 15 м²  Потребляемая мощность: не менее 5 Вт  Максимальный воздухообмен: не менее 420 м³/ч  Максимальный уровень шума – не более 42 дБ  Источник питания - сеть | УФ лампа – наличие  Фотокаталитический фильтр –наличие  Фильтр предварительной очистки, электростатический – наличие  Электростатический фильтр – наличие  Установка напольная  Ионизация – наличие  Управление электронное  Регулировка скорости вентилятора – наличие  Индикатор включения/работы – наличие | Шт. | 2 |
| 2 | **28.25.14.119** | **Очиститель/увлажнитель воздуха** | Макс. обслуживаемая площадь не менее 50 м²  Потребляемая мощность не менее 110 Вт  Макс. уровень шума – не более 25 дБа | Гигростат – наличие  Тип управления сенсорное  Тип увлажнителя ультразвуковой  Установка настольная, напольная  Регулировка интенсивности испарения – наличие  Деминерализующий картридж - наличие  Ионизация – наличие  Дисплей – наличие  Таймер – наличие  Автоматическое отключение – наличие  Пульт ДУ – наличие | Шт. | 2 |
| 3 | **28.25.14.119** | **Очиститель воздуха** | Макс. обслуживаемая площадь не менее 21 м²  Потребляемая мощность не менее 60 Вт  Максимальный воздухообмен не менее 110 м³/ч  НЕРА-фильтр не менее Н14  Максимальный уровень шума не более 56 дБ | УФ лампа – наличие  Фотокаталитический фильтр - наличие  Угольный фильтр – наличие  Фильтр предварительной очистки – наличие  Ионизация – наличие  Регулировка скорости вентилятора – в наличие  Таймер – наличие  Индикатор включения/работы - наличие  Индикатор загрязнения фильтра – наличие  Установка напольная  Управление сенсорное | Шт. | 2 |

Подавая заявку, участник закупки соглашается с условием о необходимости предоставить на стадии исполнения контракта выписку из реестра российской промышленной продукции, формируемую посредством государственной информационной системы промышленности, или копию сертификата, указанного в подпункте «б» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617.

Заведующий по АХР А.И. Брусникин

Специалист – эксперт по охране труда Т.В. Илюшина