**II.Техническое задание**

**(функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товара)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКПД 2** | **Наименование Товара** | **Характеристики товара (форма выпуска и дозировка)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Значения показателей, которые**  **могут изменяться (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки)** | **Значения показателей, которые не могут изменяться****(неизменяемое)\*\*\*** |
| 1 | **28.25.14.119** | **Очиститель воздуха** | Макс. обслуживаемая площадь: не менее 15 м²Потребляемая мощность: не менее 5 ВтМаксимальный воздухообмен: не менее 420 м³/чМаксимальный уровень шума – не более 42 дБИсточник питания - сеть | УФ лампа – наличие Фотокаталитический фильтр –наличиеФильтр предварительной очистки, электростатический – наличиеЭлектростатический фильтр – наличиеУстановка напольнаяИонизация – наличиеУправление электронноеРегулировка скорости вентилятора – наличие Индикатор включения/работы – наличие | Шт. | 2 |
| 2 | **28.25.14.119** | **Очиститель/увлажнитель воздуха**  | Макс. обслуживаемая площадь не менее 50 м²Потребляемая мощность не менее 110 ВтМакс. уровень шума – не более 25 дБа | Гигростат – наличиеТип управления сенсорноеТип увлажнителя ультразвуковойУстановка настольная, напольнаяРегулировка интенсивности испарения – наличие Деминерализующий картридж - наличиеИонизация – наличиеДисплей – наличиеТаймер – наличиеАвтоматическое отключение – наличиеПульт ДУ – наличие | Шт. | 2 |
| 3 | **28.25.14.119** | **Очиститель воздуха** | Макс. обслуживаемая площадь не менее 21 м²Потребляемая мощность не менее 60 ВтМаксимальный воздухообмен не менее 110 м³/чНЕРА-фильтр не менее Н14Максимальный уровень шума не более 56 дБ | УФ лампа – наличиеФотокаталитический фильтр - наличиеУгольный фильтр – наличиеФильтр предварительной очистки – наличиеИонизация – наличиеРегулировка скорости вентилятора – в наличиеТаймер – наличиеИндикатор включения/работы - наличиеИндикатор загрязнения фильтра – наличиеУстановка напольнаяУправление сенсорное | Шт. | 2 |

Подавая заявку, участник закупки соглашается с условием о необходимости предоставить на стадии исполнения контракта выписку из реестра российской промышленной продукции, формируемую посредством государственной информационной системы промышленности, или копию сертификата, указанного в подпункте «б» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617.

Заведующий по АХР А.И. Брусникин

Специалист – эксперт по охране труда Т.В. Илюшина