**Приложение 1**

**к извещению об осуществлении закупки**

Техническое задание на поставку коробов-модулей архивных

|  |
| --- |
| Предмет муниципального контракта |
| № п/п  | Код ОКПД 2 | Наименование и описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 17.21.15.130 | Короб-модуль архивный.Формат А4. Материал: 3-х слойныйгофрокартон профиль b, кашированный архивной бумагой не содержащей лигнина, обработанный УФ лаком, специальное защитное покрытие, не допускающее скопление пыли на поверхности модуля.Цвет: серый.Внешние размеры: Глубина не менее 250 мм, но не более 255 мм (+10 мм на поворотный замок); Ширина не менее 340 мм, но не более 345 мм; Высота не менее 190 мм, но не более 195 мм. Внутренние размеры: Глубина не менее 240 мм, но не более 245 мм; Ширина не менее 320 мм, но не более 325 мм; Высота не менее 185 мм, но не более 190 мм.Модуль не должен содержать металлических деталей и клея.Конструкция самосборная. Фронтальное открытие с откидной крышкой, пластиковый поворотный замок. Прозрачный карман ширина не менее 130 мм, но не более 133 мм; длина не менее 90 мм, но не более 93 мм для удобной персонализации, расположен на крышке с лицевой стороны.Универсальная конструкция, может быть использован как горизонтальный и как вертикальный короб.Поставляется в разобранном виде. Конструкция модуля само-сборная. Сборка не требует дополнительных материалов.Короб цельнокройный, т.е. выполнен из одного листа картона. | Шт. | 210 |
| 2 | Короб-модуль архивный. Материал: Картон не ниже Т-24, толщина не менее 3мм, но не более 5 мм.Цвет: бурый.Внешние размеры: Глубина не менее 445 мм, но не более 447 мм; Ширина не менее 320 мм, но не более 322 мм; Высота не менее 180 мм, но не более 182 мм.Внутренние размеры: Глубина не менее 440 мм, но не более 442 мм; Ширина не менее 312 мм, но не более 314 мм; Высота не менее 175 мм, но не более 177 мм. Конструкция с откидной крышкой. Крышка архивного короба должна плотно вставляется в короб.Окно с разлиновкой для персонализации нанесено печатным способом на внешнюю сторону откидной крышки модуля. Размер окна для персонализации: Высота не менее 100 мм, но не более 102 мм, Ширина не менее 200 мм, но не более 202 мм. | 400 |

**Главный специалист по делам архивов Т. А. Алетдинова**