**II. Техническое задание на поставку на поставку портативного обеспыливателя фондов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет муниципального контракта | | | | | |
| № п/п | Код ОКПД 2 | Наименование товара | Наименование и описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 28.25.14.129 | Портативный обеспыливатель фондов. | 1. Характеристики:  Высота не менее 640 мм; ширина не менее 440 мм.  Три уровня фильтрации воздуха: бумажный мешок для пыли (не менее 15л), мембранный фильтр и HEPA фильтр для тонкой очистки, удержания микрочастиц.  Длина шланга - не менее 6 м, шланг составной из двух частей (каждая не менее 3 м).  Мощность двигателя – 1150 Ватт.  Уровень шума – не более 70db.  Корпус оснащен 4-мя колесиками. Каждое колесико свободно вращается вокруг своей оси.  Обеспыливатель оснащен системой дистанционного управления. Радиус действия пульта дистанционного управления – не менее 20 м. Обеспыливатель оснащен двумя видами щеток-насадок. Круглая насадка для торцевого обеспыливания книг, систем хранения, стеллажей и др.  Специализированная плоская насадка для обеспыливания книг и документов. Плоская насадка имеет не менее пяти рядов специальных абсорбирующих ресничек, которые могут проникать вглубь книги между листами, не повреждая при этом книгу за счет своей микроскопической толщины. | штук | 1 |

Обучение представителей Заказчика.

Гарантийный срок Поставщика на портативный обеспыливатель фондов - не менее 24 месяцев. Гарантийный срок действует с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Вместе с товаром Поставщик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее двенадцати месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

Главный специалист по делам архивов Т.А. Алетдинова