**Приложение 2 к техническому заданию**

**Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям\*** |
| 1 | Мастика | Мастика из битумно-резинового вяжущего пластификатора, наполнителя, антисептика и полимерных добавок c характеристиками:Температура размягчения, не менее +155º С и не более +175ºС;Температуро-устойчивость, не ниже + 150 ºС Водопоглощение за 24 ч. по массе, не более 1,5 %;Прочность сцепления:с бетоном, не менее 0,18 Мпа;со сталью, не менее 0,25 Мпа.Толщина одного слоя: от 1,5 мм до 2 мм |
| 2 | Закрыватель дверной | Закрыватель дверной с характеристиками:Вес двери не более 150 кг. Ширина створки ≤1250 мм. Универсальный для левых и правых дверей. Тип рычага- складная тяга. Вес не более 2,5 кг. Размеры: Д\*Г\*В не менее 271мм х 54мм х 44,5мм и не более 275мм х 54мм х 44,5мм. Цвет серый или белый. |
| 3 | Керамический гранит | Керамический гранит, неполированный, квадратный с характеристиками:Длина не менее 300 мм и не более 305 мм;Ширина не менее 300 мм и не более 305 мм;Толщина не менее 8 мм и не более 8,5 мм;Водопоглощение не менее 0,07 %;Морозостойкость не менее 200 циклов;Устойчивость к глубокому истиранию не менее 190 мм3. |
| 4 | Раствор | Раствор готовый кладочный цементно-известковый с характеристиками:Морозостойкость не менее F50/Пк3.Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %,  Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 %.Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20 % массы цемента. |

 \*Нестандартные показатели не используются