**Приложение №1**

**к извещению об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ).**

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:**

Место поставки: 628260, ул. Мира, 85, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра

**Сроки поставки:** поставка товара должна осуществляться с даты заключения гражданско-правового договора по 28 апреля 2023 г.

**Количество поставляемого товара:** В соответствии с настоящим техническим заданием и условиями гражданско-правового договора.

**Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров:** Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Договором, единовременным платежом на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания структурированного документа о приёмке, с приложением документов.

**Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предмет гражданско-правового договора | | | | | |
| Код  ОКПД/КТРУ | Наименование и описание объекта закупки | Рисунок объекта закупки | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров |
| 1 | 28.94.24.000-00000004 | Машина швейная промышленная.  Вид обрабатываемого материала: Легкий,  Средний, Тяжелый.  Вид производимых операций: Изготовления петель,  Обметка, Пришивания пуговиц.  Длина рукава: нормальный вылет.  Количество ниток: ≥ 1 и < 5 Штука.  Максимальная длина стежка: ≥ 4 и < 6 Миллиметр.  Наличие реверса: да.  Натяжение нити: да.  Отключение иглы: да.  Позиционирование иглы: нет.  Рабочее напряжение: 220 Вольт.  Тип: Одноигольная.  Тип подачи смазки: Капельный.  Тип привода: Ножной.  Тип платформы: рукавная.  Тип расположения челнока: вертикальный.  Тип расположения шьющей головки: Праворукавная.  Тип стежка: Челночный.  Тип строчки: Прямострочная.  Тип управления: Электромеханический.  Челнок увеличенный: Нет.  Дополнительные характеристики:  Количество операций ≥ 10.  Чехол мягкий.  Подсветка рабочей поверхности: светодиодная. |  | шт | 14 |

\* Обоснование необходимости использования дополнительной информации: Включение дополнительных характеристик продукции обосновано отсутствием в КТРУ обязательных к применению характеристик объекта закупки, а также в связи с необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки. Дополнительные характеристики обусловлены требованиями к содержанию образовательного процесса.

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления доставки, разгрузки, монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

Поставляемый товар должен быть новым, иметь целостную, не поврежденную упаковку. Поставляемый товар должен иметь гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки. Срок действия гарантии поставщика должен быть не меньше срока действия гарантий производителя.