**Приложение №2**

**к техническому заданию**

**Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование товара | **Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям \*** |
| 1 | Тканевое полотно | Тканевое полотно с характеристиками: двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна. Состав 100% полипропилен, ширина рулона не менее 1,4 м не более 1,6 м. Долговечность не менее 50 лет. Рабочий диапазон температуры от -60°C до +80°CВ соответствии с ГОСТ 2678-94 |
| 2 | Профнастил | Профнастил с полимерным покрытием. Ширина листа не менее 1000 мм, толщина не менее 0,55 мм не более 0,6 мм. Цвет коричневый (RAL8017) В соответствии с ГОСТ Р 52146-2003 |
| 3 | Конёк  | Конёк фигурный кровельный из стали с полимерным покрытием, размер полки – не менее 150мм х150 мм (неизменяемое значение); длина – не менее 2000 мм (неизменяемое значение);покрытие полимерное цветное полиэстер не менее 0,27 микрон.Цвет коричневый (RAL8017)В соответствии с ГОСТ Р 52246-2016 |
| 4 | Планка примыкания | Планка примыкания верхняя является доборным элементом, используемым при устройстве кровли с характеристиками:размер полки – не менее 145мм х 250мм (неизменяемое значение);длина - не менее 2000 мм (неизменяемое значение);покрытие полимерное цветное полиэстер не менее 0,27 микрон.Цвет коричневый (RAL8017)В соответствии с ГОСТ 14918-80 |
| 5 | Планка примыкания | Планка примыкания нижняя является доборным элементом, используемым при устройстве кровли с характеристиками:размер полки – не менее 122мм х250ммдлина - не менее 2000 мм (неизменяемое значение);покрытие полимерное цветное полиэстер не менее 0,27 микрон.Цвет коричневый (RAL8017)В соответствии с ГОСТ 14918-80 |
| 6 | Снегозадержатель | * Снегозадержатель трубчатый предназначен для предотвращения лавинообразного схода снежно-ледяной массы со ската кровли, диаметр тубы не менее 25 мм, длина не менее 3000 мм.
* В комплектность входит:
* Кронштейн опорный оцинкованный не менее 4 шт.

Хомут-фиксатор не менее 1 шт.Планка прижимная хомута не менее 1 шт. Болт в комплекте М6\*35 –не менее 1 шт. Шуруп-глухарь в комплекте М6\*50 –не менее 8 шт. Уплотнитель под опору не менее 4 шт.Цвет коричневый (RAL8017)В соответствии с  ГОСТ 23118-2012 |
| 7 | Ендова | Ендова - кровельный элемент в виде внутреннего угла, длина не менее 2000 мм, толщина не менее 0,55 мм не более 0,6 мм.Цвет коричневый (RAL8017)В соответствии с ГОСТ 14918-80 |

\*нестандартные показатели не используются