**II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КРЫЛЬЦА**

**ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**1. Место выполнения работ**:

Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, здание администрации города Югорска расположенное по ул. 40 лет Победы, д. 11.

**2. Сроки выполнения работ:** с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2020 г.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом и техническим заданием, и несет ответственность за отступления от них.

**3. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 60 (шестидесяти) календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком.

Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Характеристика и объем выполняемых работ указаны в Приложении к техническому заданию и является неотъемлемой частью настоящей документации.

В случае если по тексту настоящей документации об электронном аукционе, включая приложения к документации в виде отдельных документов (файлов) содержатся указания на товарные знаки в отношении товаров, использование которых осуществляется в ходе исполнения контракта, применительно к таким товарным знакам следует читать «**или эквивалент**».

**4. Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **материала** | **Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям** |
| 1 | Бетон | Бетон тяжелый Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15.  Бетон плотной структуры средней плотностью в диапазоне более 2000 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (неизменяемые значения).  В соответствии с ГОСТ 26633-2015 |
| 2 | Арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром не менее 10 мм - 0,07164 (т) |
| 3 | Клей плиточный | Клей плиточный CM12 для керамогранита.  ГОСТ Р 56387-2018 |
| 4 | Плитка керамогранитная | Плитки керамогранитные размером: цвет по согласованию с Заказчиком. Размер не менее 300 мм х 300 мм х 80 мм.  В соответствии ГОСТ 17608-2017 |

Все материалы и изделия должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленные, у которого не были восстановлены потребительские свойств), строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

**5. Требования по охране окружающей среды на период выполнения работ**

При производстве работ руководствоваться требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением № 1)».

Стремиться, по мере возможности, применять механизмы бесшумного действия (с электроприводом).

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет. Вывоз мусора осуществляется ежедневно, в отведенные для этого места, без захламления территории учреждения и порчи прилегающей территории.

После завершения работ Подрядчик в течение трех дней должен вывезти с места проведения работ, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество.

**Заведующий по АХР А.И.Брусникин**