**Приложение №2**

**к техническому заданию**

**Характеристика применяемых товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| 1 | Обои | Обыкновенного качества, расцветка светло-салатовая, светло-бежевая |
| 2 | Гипсокартон | Листы гипсокартонные ГКЛ не менее 12,5 мм |
| 3 | Линолеум | Линолеум в кабинеты поливинилхлоридный коммерческий, толщина не менее 2,5 мм, толщина защитного слоя не менее 0,6 мм, группа ПБ Г2 |
| 4 | Линолеум | Линолеум в коридор поливинилхлоридный коммерческий, толщина не менее 2,5 мм, толщина защитного слоя не менее 0,6 мм, группа ПБ НГ, покрытие с пожарным сертификатом Г1, В1, Д3, Т2, РП1 |
| 5 | Плинтус | Плинтусы для полов из пластиката с кабель каналом, цвет светло-бежевый, высота не менее 45мм., ширина не менее 25мм.  |
| 6 | Краска | Краска водно – дисперсионная поливинилацетатная, цвет белый, светло-бежевый, группа ПБ  |
| 7 | Краска | Краска масляная готовая к применению, цвет светло-бежевый |
| 8 | Древесноволокнистая плита | Плита древесноволокнистая, толщина не менее 5 мм. |
| 9 | Плитка керамическая | Керамическая плитка для полов гладкая одноцветная, цвет «Кофе с молоком» высота не менее 300мм, ширина не менее 400мм. |
| 10 | Плитка керамическая | Керамическая плитка для стен гладкая одноцветная, цвет «Персиковый», высота не менее 200мм, ширина не менее 150мм. |
| 11 | Плитка керамическая | Керамическая плитка плинтусная прямая, цвет «Кофе с молоком», прямоугольная высота не менее 8мм, ширина не менее 45мм. |
| 12 | Арматура | Горячекатаная арматурная сталь А-II |
| 13 | Поручни | Поручни на стойках: Поручень – хромированная труба диаметром 42мм; стойка – хромированная труба диаметром 42мм; Крепление – хромированная труба диаметром 25мм. Допустимы увеличение или уменьшение размеров на 0,5мм |
| 14 | Плитка | Плитка фасадная не глазурованная гладкая, высота не менее240мм. ширина не менее 475мм, толщина не менее 9 мм. |
| 15 | Цемент | Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 100 |
| 16 | Цемент | Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 150 |
| 17 | Бетон | Бетон тяжелый, класс не менее В20 (М250) |
| 18 | Щебень | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 400, фракция от 5 до10 мм |