**Приложение 1**

**к техническому заданию**

**Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | | **Эскиз товара** | **Характеристика товара** |
| 1 | Скамья | | 900  мм  5  0  0    м  м  2000    м  м    Труба 25 мм. | Скамья (со спинкой) с характеристиками: размеры: Д\*Ш\*В 2000\*500\*900 мм. Материал: ножки из металлической трубы диаметром 25 мм, деревянный брусок 2000\*40\*60 мм. полоса 40\*4 мм.  Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. Участник размещения заказа должен указать конкретные размеры товара. |
| 2. | Ограждения | | 2000мм ромб 100\*100 мм | Ограждения металлические. Секции ограждения должны быть окрашены за два раза эмалью черного цвета. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. Участник размещения заказа должен указать конкретные размеры товара. |
| 3. | Качалка на пружине | | http://www.otadoya.tmweb.ru/upload/iblock/846/8462750f915803d2973c9240fe655da0.jpg | Качалка на пружине размеры:  750\*370\*900 мм.. Изделие из натуральной древесины, на металлическом каркасе, с полимерным красочным покрытием. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. Участник размещения заказа должен указать конкретные размеры товара. |
| 4. | | Карусель. | Карусель К-5 | Карусель с характеристиками: размеры Д\*Ш\*В 3,605х2,845х2,42мм. Материалы: фанера прессованная, металл, дерево. Укомплектованы сиденьем из влагостойкой фанеры, металлической спинкой и держателем для рук. Фанерные элементы крепятся на заклепки. Карусель обработана защитным покрытием от атмосферных и вандальных воздействий. Изделие сертифицировано, с полимерным красочным покрытием, отвечает требованиям качества и безопасности. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. Участник размещения заказа должен указать конкретные размеры товара. |
| 5. | | Карусель. | http://www.sport-komplekt.ru/pic/tovar/55193_b.jpg | Карусель с характеристиками: размеры Д\*Ш\*В 1300х1300х910 мм, изготовлена из металла, древесины хвойных пород, водонепроницаемой фанеры с защитным покрытием. Карусель предназначена для детей любого возраста, четырехсекционная с металлическими поручнями на платформе. Элементы крепятся на заклепки, защитное покрытие от атмосферных и вандальских воздействий. Изделие с полимерным красочным покрытием, сертифицировано, отвечает требованиям качества и безопасности. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. Участник размещения заказа должен указать конкретные размеры товара. |
| 6. | | Качели. | Качели К-2/1 Ц (ДЕ) | Качели с характеристиками: размеры Д\*Ш\*В 3200х2490х2,556 мм. Их изготавливают из металла, древесины хвойных пород (которую покрывают специальным составом, способным противостоять негативному воздействию погоды), водонепроницаемой фанерой. Изделие с полимерным красочным покрытием, сертифицировано, отвечает требованиям качества и безопасности. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. Участник размещения заказа должен указать конкретные размеры товара. |
| 7. | | Качели. | http://detskij-dvor.ru/images/dvor/kacheli_k_16_2_ts_rs.jpg | Качели с характеристиками: размеры Д\*Ш\*В 3,620х2\*810х2,220 мм. Изделие сертифицировано, с полимерным красочным покрытием, отвечает требованиям качества и безопасности Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. Участник размещения заказа должен указать конкретные размеры товара. |
| 8. | | Качалка балансир. | http://www.ksil-33.ru/images/catalog/catalog/6/156/157_image_big.jpeg | Качалка балансир с характеристиками : размеры Д\*Ш\*В 3,680х0,800х0,640 мм. Представляет собой конструкцию из гнутых металлических труб и высококачественной и влагостойкой фанеры Изделие сертифицировано, с полимерным красочным покрытием, отвечает требованиям качества и безопасности. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. Участник размещения заказа должен указать конкретные размеры товара. |