Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**1. Предмет муниципального контракта:** оказание услуг по ремонту копировально-множительной техники.

**2. Общие требования:**

2.1. Место оказания услуг: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул.40 лет Победы, д.11.

2.2. Расходные материалы должны соответствовать требованиям безопасности и электробезопасности по ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007, требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004, требованиям санитарных норм по допустимым уровням физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях СанПиН.

2.3. Оказание услуг осуществляется по заявке ответственного представителя Заказчика в адрес Исполнителя. Забор и доставка осуществляется силами Исполнителя. Все расходы по закупке комплектующих, материалов, транспортировке и иные расходы, связанные с оказанием услуг, возлагаются на Исполнителя.

2.4. Использование расходных материалов и комплектующих не должно прерывать действие сертификата соответствия копировально-множительной техники.

Комплектующие и расходные материалы для ремонта должны соответствовать документации производителя, быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе после восстановления), не иметь дефектов.

2.5. Работы, необходимость выполнения которых возникла по вине Исполнителя, проводятся Исполнителем за свой счёт в трёхдневный срок со дня предъявления Заказчиком претензии.

2.6. Техническое обслуживание копировально-множительной техники включает в себя следующие операции: полную разборку устройства, первичную чистку деталей от тонера и бумажной пыли; мытьë корпуса от въевшихся загрязнений специальными средствами; чистку роликов захвата/отделения бумаги; чистку и смазывание всех шестерней, бушингов и прочих подвижных деталей; сборку аппарата и проверку работоспособности всех его систем.

**3. Перечень предоставляемых услуг** (код ОКПД2 95.11.10.190: Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень услуг по ремонту | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | МФУ Kyocera M2035dn, инв. 290813802702:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока;3. Восстановление DRUM-юнита | штука | 1 |
| 2 | МФУ Kyocera M2035dn, инв. 290813802725:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока;3. Восстановление DRUM-юнита | штука | 1 |
| 3 | МФУ Kyocera M2535dn, инв. 290813802807:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока;3. Восстановление DRUM-юнита;4. Замена лотка | штука | 1 |
| 4 | МФУ Kyocera FS-1035, инв. 290813802454:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока;3. Замена DRUM-юнита;4. Замена блока проявки изображения;5. Замена ролика захвата бумаги. | штука | 1 |
| 5 | МФУ Kyocera M2035dn, инв. 290813802833:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока;3. Восстановление DRUM-юнита;4. Восстановление блока проявки;5. Замена лотка;6. Замена ролика захвата бумаги. | штука | 1 |
| 6 | МФУ Kyocera M2035dn, инв. 290813802830:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока;3. Замена DRUM-юнита;4. Замена ролика захвата бумаги. | штука | 1 |
| 7 | МФУ Kyocera FS-1035, инв. 290813802512:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока;3. Замена DRUM-юнита;4. Замена блока проявки изображения;5. Замена ролика захвата бумаги. | штука | 1 |
| 8 | Принтер Kyocera FS-1370DN, инв. 290813802586:1. Замена DRUM-юнита;2. Замена блока проявки изображения. | штука | 1 |
| 9 | МФУ Xerox WC 3220DN, инв. 290813803163:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока;3. Замена ролика захвата бумаги. | штука | 1 |
| 10 | МФУ Xerox WC 3220DN, инв. 290813802925:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока;3. Замена ролика захвата бумаги;4. Ремонт автоподатчика бумаги. | штука | 1 |
| 11 | МФУ Xerox WC 3220DN, инв. 290813803158:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока;3. Замена ролика захвата бумаги. | штука | 1 |
| 12 | МФУ HP LaserJet 3050, инв. 100136:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока. | штука | 1 |
| 13 | Принтер HP LaserJet P2055, инв. 290813801668:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока;3. Замена шестерни привода термоблока. | штука | 1 |
| 14 | Принтер HP LaserJet P2055, инв. 290813801795:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока;3. Замена ролика захвата бумаги. | штука | 1 |
| 15 | Принтер HP LaserJet P2055, инв. 290813801798:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока;3. Замена ролика захвата бумаги. | штука | 1 |
| 16 | МФУ Xerox WC 3220DN, инв. 290813802334:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока;3. Замена ролика захвата бумаги. | штука | 1 |
| 17 | МФУ Xerox WC 3220DN, инв. 290813803161:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока. | штука | 1 |
| 18 | МФУ HP LaserJet 1536:1. Техническое обслуживание;2. Замена термоблока;3. Замена ролика захвата бумаги;4. Ремонт автоподатчика бумаги. | штука | 1 |

**4. Требования к ремонту копировально-множительной техники:**

4.1. При оказании услуг недопустимо использование комплектующих изделий и расходных материалов, бывших в употреблении.

4.2. При замене узла с указанным номером части (part number) допустима замена только на узел с аналогичным номером части.

4.3. Ресурс и срок эксплуатации применяемых при ремонте узлов должен быть не менее, чем ресурс и срок эксплуатации, заявленный производителем.

Согласовано:

Контрактная служба: О.В. Дергилев