**Приложение 1**

**к извещению об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание).**

**1. Муниципальный заказчик:**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска».

**2. Предмет муниципального контракта:** поставка столбиков парковочных съемных

**3. Срок поставки товара:** с 04.10.2022г. по 17.10.2022г.

**4. Место поставки:** 628260, ул. Никольская д. 7 А, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

**5. Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КодОКПД2 или КТРУ | Наименование товара | Описание объекта закупки  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 42.11.10.130 | Столбик парковочный съемный  | Столбик предназначен для организации парковочной зоны и ограничения проезда в определенную зону. Съемный столбик состоит из двух частей: верхняя (съемная) часть выполняется из полой трубы, окрашенной в яркие цвета, нижняя часть заглубляется в грунт и фиксируется бетонированием или крепится анкерами к дорожному покрытию. Опорная плита съемного столбика должна монтироваться заподлицо с дорожным покрытием и не препятствовать механизированной уборке территории. Должна иметь усиленную защиту от коррозии с гарантированным сроком эксплуатации не менее 5 лет. На столбике должна иметься светоотражающие полосы и отличительный знак - тисненый логотип «Стопмобиль», выполненный из нержавеющей стали.Защитное резиновое кольцо должно обеспечивать сохранность лакокрасочного покрытия в случае падения столбика в снятом положении.Высота (сантиметр): ≥ 80 и < 90 Диаметр основания цилиндра (сантиметр): ≥ 70 и < 80Вес съемной части – не более 6 кгТолщина стенки: не менее 1,5 мм.Конструкция ограждения: металлическая. Марка стали должна быть коррозийно-стойкой.Тип крепления: бетонируемыйЦвет изделия - серыйТип замка - ВнутреннийПрочность - 500 кг на уровне бампера легкового автомобиляОцинковка - ДаПорошковая окраска – Да В комплекте должно поставляться: Опорная плита унифицированная оцинкованная - 1 шт.Ключ для внутреннего замка съемного заграждения (цвет – Серый) – 1шт. | Штука | 6 |

\* В случае указания в информации о поставляемом товаре товарных знаков и наименований конкретных производителей не должно расцениваться как требование использования товаров, маркированных определенными товарными знаками или производимых указываемыми производителями. Участники размещения заказа вправе предлагать и использовать товары, инструменты, оборудование, услуги и т.д., маркированных другими товарными знаками (или не маркированных никакими), других производителей, которые эквивалентны (соответствуют техническим параметрам) указанным в настоящей аукционной документации.

**Объем и сроки гарантий качества:**

Качество товара, его технические и функциональные характеристики (потребительские свойства), установленные на него гарантийные сроки и сроки годности должны подтверждаться соответствующими документами, в том числе от производителей, оформление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида товара (сертификаты и/или декларации о соответствии, паспорта на изделия, инструкции и/или руководства о товаре).

**Требования к безопасности товара.**

Все затраты, связанные с исполнением обязательств Поставщика (транспортировка поставляемого товара от Поставщика до склада Заказчика, временное хранение некачественного товара (при его наличии), транспортировка от Заказчика к месту замены и обратно, все виды погрузо-разгрузочных работ) несёт Поставщик.

Уборка и вывоз упаковки осуществляется силами Поставщика и за его счёт в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня поставки товара Заказчику.

**Требования к используемым материалам и оборудованию.**

Товар должен быть новым (ранее не использовавшимся), без видимых дефектов и следов порчи, в упаковке производителя.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту доставки. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки.

Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и порчи при перевозке любым транспортом с учётом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и порчи при перевозке любым транспортом с учётом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка не должна иметь вскрытий, вмятин, порезов.

Не допускаются механические повреждения товара, в том числе допущенные при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах.

Недопустимы повреждения индивидуальной упаковки товара, в том числе допущенные при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

В случае несоответствия поставляемого товара Сертификату соответствия, все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций заводу-изготовителю выполняет Поставщик.

В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан за свой счёт устранить недостатки товара в течение одного дня с момента получения предъявленного требования о них Заказчиком либо в течение одного дня возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение одного дня заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям настоящего Контракта.

В случае поставки неукомплектованного товара, Поставщик обязан доукомплектовать в течение одного дня с момента получения предъявленного Заказчиком требования.

Транспортные услуги по замене некачественного товара осуществляется Поставщиком товара.

**Перечень нормативно-правовых и нормативных технических актов:**

Качество товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов, Сертификатов соответствия, нормативной и технической документации на данный вид продукции. Товар должен сопровождаться документами, обязательными для данного вида товара, подтверждающими его качество и безопасность и оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.