****

* 1. **Муниципальное образование - городской округ город Югорск**
	2. **Администрация города Югорска**
	3. **Департамент жилищно-коммунального**
	4. **и строительного комплекса**

**ИНН 8622012310, КПП 862201001**

**ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260**

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,**

**Тюменская обл.,**

**Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81**

**E-mail: DJKiSK@ugorsk.ru**

**Извещение о внесении изменений в документацию и извещение аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству тротуара по ул.Широкая в городе Югорске**

Внести в документацию и извещение аукциона в электронной форме №0187300005816000101 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству тротуара по ул.Широкая в городе Югорске

* 1. В Извещении:

1.1.1. Пункт 20 слова «до 10 часов 00 минут «06» апреля 2016 года» **заменить словами** «до 10 часов 00 минут «11» апреля 2016 года».

* + 1. Пункт 22 **слова** «07» апреля 2016 года» **заменить словами** «12» апреля 2016 года».
		2. Пункт 23 **слова** «11» апреля 2016 года» **заменить словами** «15» апреля 2016 года».
	1. В Документации:
		1. Пункт 19 **слова** «дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «04» апреля 2016 года» **заменить словами** «дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «09» апреля 2016 года».
		2. Пункт 20 **слова** «06» апреля 2016 года» **заменить словами** «11» апреля 2016 года».
		3. Пункт 21 **слова** «07» апреля 2016 года» **заменить словами** «12» апреля 2016 года».
		4. Пункт 22 **слова** «11» апреля 2016 года» **заменить словами** «15» апреля 2016 года».
		5. «Приложение к техническому заданию» части II «Техническое задание» документации об аукционе, читать в новой редакции (прилагается).
		6. Часть IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» документации об аукционе, читать в новой редакции (прилагается).

 **Исполняющий обязанности**

**Заместителя главы администрации -**

**директора ДЖКиСК А.А.Коробенко**

Исполнитель: специалист 1 категории ПАО

Глухова М.Е.

Телефон: 7-43-03

**Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для **выполнения работ по устройству тротуара по ул.Широкая в городе Югорске** использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная смета)

 **На выполнение работ по устройству тротуара по ул.Широкая в городе Югорске**

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2993,588 тыс. руб.

Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_7,091 тыс. руб.

Сметная трудоемкость\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_761,08 чел. час

Составлена в ценах 2001 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| всего | эксплуата-ции машин | мате-риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата-ции машин | мате-риалы |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  **Раздел 1. Тротуар** |
| 1 | **ФЕР27-04-001-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка(100 м3 материала основания (в плотном теле))*НР (691,58 руб.): 149% от ФОТСП (440,94 руб.): 95% от ФОТ* | 1,5288*152,88 / 100* | 2281,99126,07 | 2143,72177,53 | 12,2 | 3488,71 | 192,74 | 3277,32271,41 | 18,65 | 15,72 | 24,03 |
| 2 | **ФССЦ-408-0122***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Песок природный для строительных: работ средний(м3) | 152,88 | 55,26 |   | 55,26 | 8448,15 |   |   | 8448,15 |   |   |
| 3 | **ФЕР27-01-004-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из песчаных, супесчаных грунтов(1000 м2 основания или покрытия)*НР (363,28 руб.): 149% от ФОТСП (231,62 руб.): 95% от ФОТ* | 0,8775*877,5 / 1000* | 5438,4200,97 | 804,0376,88 | 4433,4 | 4772,2 | 176,35 | 705,5467,46 | 3890,31 | 23,26 | 20,41 |
| 4 | **ФССЦ-407-0028***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Смесь пескоцементная (цемент М 400)(м3) | 70,2 | 280,6 |   | 280,6 | 19698,12 |   |   | 19698,12 |   |   |
| 5 | **ФЕР27-07-003-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком(100 м2 тротуара)*2 155,60 = 9 165,60 - 100 x 70,10НР (4602,97 руб.): 149% от ФОТСП (2934,78 руб.): 95% от ФОТ* | 8,775*877,5 / 100* | 2155,6346,41 | 403,435,64 | 1405,76 | 18915,39 | 3039,75 | 3540,149,49 | 12335,54 | 42,4 | 372,06 |
| 6 | **Прайс-лист** | Плита 3х1,5 м(шт)*МАТ=6200/1,18/10,89\*1,06* | 195 | 511,43*6200/1,18/10,89\*1,06* |   | 511,43*6200/1,18/10,89\*1,06* | 99728,85 |   |   | 99728,85 |   |   |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 155051,42 | 3408,84 | 7522,96388,36 | 144119,62 |   | 416,5 |
| Накладные расходы | 5657,83 |   |   |   |   |   |
| Сметная прибыль | 3607,34 |   |   |   |   |   |
| **Итого по разделу 1 Тротуар** | **164316,59** |   |   |   |   | **416,5** |
|  **Раздел 2. Железобетонные лотки** |
| 7 | **ФЕР01-01-009-07***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1(1000 м3 грунта)*НР (5,08 руб.): 100% от ФОТСП (2,54 руб.): 50% от ФОТ* | 0,01874*18,74 / 1000* | 2312,32 | 2312,32270,81 |   | 43,33 |   | 43,335,08 |   |   |   |
| 8 | **ФЕР01-01-013-07***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1(1000 м3 грунта)*НР (32,91 руб.): 100% от ФОТСП (16,46 руб.): 50% от ФОТ* | 0,07554*75,54 / 1000* | 2946,5972,38 | 2870,96363,29 | 3,25 | 222,59 | 5,47 | 216,8727,44 | 0,25 | 9,28 | 0,7 |
| 9 | **ФССЦпг-03-21-01-010***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза(1 т груза)*НР 0% от ФОТСП 0% от ФОТ* | 120,864*75,54\*1,6* | 11,42 | 11,42 |   | 1380,27 |   | 1380,27 |   |   |   |
| 10 | **ФЕР08-01-002-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство основания под фундаменты: щебеночного(1 м3 основания)*НР (538,68 руб.): 128% от ФОТСП (336,67 руб.): 80% от ФОТ* | 16,72 | 239,5219,61 | 49,145,56 | 170,77 | 4004,77 | 327,88 | 821,6292,96 | 2855,27 | 2,4 | 40,13 |
| 11 | **ФЕР07-06-001-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту(100 м3 сборных конструкций)*НР (1125,63 руб.): 137% от ФОТСП (698,39 руб.): 85% от ФОТ* | 0,1967*19,67 / 100* | 17634,533423,77 | 7446,56753,3 | 6764,2 | 3468,71 | 673,46 | 1464,74148,17 | 1330,51 | 372,96 | 73,36 |
| 12 | **ФССЦ-402-0004***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100(м3) | 0,07742 | 519,8 |   | 519,8 | 40,24 |   |   | 40,24 |   |   |
| 13 | **ФССЦ-403-8036***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Лотки: ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8)(шт.) | 68 | 307 |   | 307 | 20876 |   |   | 20876 |   |   |
| 14 | **ФЕР30-08-023-02***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: оклеечной (2 слоя)(100 м2 изолируемой поверхности)*НР (341,16 руб.): 135% от ФОТСП (202,17 руб.): 80% от ФОТ* | 0,2189*21,89 / 100* | 7799,191103,84 | 684,4350,63 | 6010,92 | 1707,24 | 241,63 | 149,8211,08 | 1315,79 | 117,43 | 25,71 |
| 15 | **ФЕР09-06-001-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали(1 т конструкций)*НР (1236,05 руб.): 95% от ФОТСП (1105,94 руб.): 85% от ФОТ* | 2,992*(44\*68)/1000* | 648,13433,24 | 132,921,62 | 81,97 | 1939,21 | 1296,25 | 397,74,85 | 245,26 | 50,79 | 151,96 |
| 16 | **Прайс-лист** | Решетка стальная защитная 0,6х3(шт)*МАТ=3100/1,18/10,89\*1,06* | 68 | 255,72*3100/1,18/10,89\*1,06* |   | 255,72*3100/1,18/10,89\*1,06* | 17388,96 |   |   | 17388,96 |   |   |
| 17 | **ФЕР01-02-061-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(100 м3 грунта)*НР (104,66 руб.): 84% от ФОТСП (56,07 руб.): 45% от ФОТ* | 0,1877*18,77 / 100* | 663,75663,75 |   |   | 124,59 | 124,59 |   |   | 88,5 | 16,61 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 51195,91 | 2669,28 | 4474,35289,58 | 44052,28 |   | 308,47 |
| Накладные расходы | 3384,17 |   |   |   |   |   |
| Сметная прибыль | 2418,24 |   |   |   |   |   |
| **Итого по разделу 2 Железобетонные лотки** | **56998,32** |   |   |   |   | **308,47** |
|  **Раздел 3. Обстановка дороги** |
| 18 | **ФЕР27-09-008-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках(100 знаков)*НР (398,4 руб.): 149% от ФОТСП (254,01 руб.): 95% от ФОТ* | 0,08*8 / 100* | 7568,863111,74 | 2740,23230,48 | 1716,89 | 605,51 | 248,94 | 219,2218,44 | 137,35 | 364,8 | 29,18 |
| 19 | **ФССЦ-401-0046***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200)(м3) | 0,43 | 665 |   | 665 | 285,95 |   |   | 285,95 |   |   |
| 20 | **ФССЦ-103-0138***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм(м) | 36 | 27,17 |   | 27,17 | 978,12 |   |   | 978,12 |   |   |
| 21 | **ФЕР27-09-012-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011(100 знаков)*НР (70,16 руб.): 149% от ФОТСП (44,74 руб.): 95% от ФОТ* | 0,08*8 / 100* | 876,04588,57 |   | 287,47 | 70,08 | 47,09 |   | 22,99 | 69 | 5,52 |
| 22 | **ФССЦ-101-4301***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20(шт.) | 16 | 524,65 |   | 524,65 | 8394,4 |   |   | 8394,4 |   |   |
|  Разметка |
| 23 | **ФЕР27-09-016-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м(1 км линии)*НР (30,71 руб.): 149% от ФОТСП (19,58 руб.): 95% от ФОТ* | 0,384*384/1000* | 1286,1128,11 | 177,5825,58 | 1080,42 | 493,87 | 10,79 | 68,199,82 | 414,89 | 3,66 | 1,41 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 10827,93 | 306,82 | 287,4128,26 | 10233,7 |   | 36,11 |
| Накладные расходы | 499,27 |   |   |   |   |   |
| Сметная прибыль | 318,33 |   |   |   |   |   |
| **Итого по разделу 3 Обстановка дороги** | **11645,53** |   |   |   |   | **36,11** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 217075,26 | 6384,94 | 12284,72706,20 | 198405,6 |   | 761,08 |
| Накладные расходы | 9541,27 |   |   |   |   |   |
| Сметная прибыль | 6343,91 |   |   |   |   |   |
| **Итоги по смете:** |   |   |   |   |   |   |
|  Автомобильные дороги | 38428,53 |   |   |   |   | 452,61 |
|  Материалы | 175838,79 |   |   |   |   |   |
|  Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 322,91 |   |   |   |   | 0,7 |
|  Перевозка грузов автотранспортом | 1380,27 |   |   |   |   |   |
|  Конструкции из кирпича и блоков | 4880,12 |   |   |   |   | 40,13 |
|  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | 5292,73 |   |   |   |   | 73,36 |
|  Мосты и трубы | 2250,57 |   |   |   |   | 25,71 |
|  Строительные металлические конструкции | 4281,2 |   |   |   |   | 151,96 |
|  Земляные работы, выполняемые ручным способом | 285,32 |   |   |   |   | 16,61 |
|  Итого | 232960,44 |   |   |   |   | 761,08 |
|  В том числе: |   |   |   |   |   |   |
|  Материалы | 198405,6 |   |   |   |   |   |
|  Машины и механизмы | 12284,72 |   |   |   |   |   |
|  ФОТ | 7091,14 |   |   |   |   |   |
|  Накладные расходы | 9541,27 |   |   |   |   |   |
|  Сметная прибыль | 6343,91 |   |   |   |   |   |
|  232 960,44 \* 10,89 | 2536939,2 |   |   |   |   |   |
|  НДС 18% | 456649,05 |   |   |   |   |   |
|  **ВСЕГО по смете** | **2993588,24** |   |   |   |   | **761,08** |

**Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере – 2 993 588 рублей 24 копейки и не превышает лимит финансирования на 2016 год**