**Приложение 1**

**к извещению об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКПД 2** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Значения показателей, которые**  **могут изменяться (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки)** | **Значения показателей, которые не могут изменяться**  **(неизменяемое)\*\*\*** |
| 1 | 28.25.14.110 | Увлажнитель воздуха | Предназначен для увлажнения воздуха в больших объемах. Эксплуатируется в присутствии людей.  Увлажнитель воздуха имеет кнопку-тумблер "ВКЛ/ВЫКЛ" со световой индикацией на передней части.  Производительность: не менее 4 л/ч  Количество мембран на излучателе – не менее 10 шт.  Диаметр патрубков подвода и отвода воды – 1/2 дюйм.  Диаметр воздуховодов – 125 мм.  Материал воздуховодов – ПВХ.  Объем прокачиваемого воздуха – не менее 242 м3/ч.  Объем емкости с водой – не менее 19 л.  Минимальное время работы от емкости – не менее 2,5 ч.  Потребляемая мощность – не более 400 Вт.  Диапазон рабочих температур - +1…+50 С.  Габариты модуля увлажнения с модулем управления  Длина не менее 510 мм, но не более515 мм;  Ширина не менее 335 мм, но не более 340 мм;  Высота не менее 490 мм, но не более 491 мм. | Электропитание, В/Гц - 220±10 % / 50 | Шт. | 1 |

1. Место поставки товара: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 43/1.
2. Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального контракта по 25.10.2022.
3. Срок, на который предоставляется гарантия: не менее двадцати четырех месяцев.
4. Объем предоставления гарантий качества товара: Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
5. Требования к гарантии производителя товара: Гарантийный срок Поставщика на оборудование – не менее двадцати четырех месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Главный специалист по делам архивов Т. А. Алетдинова