**Муниципальное образование городской округ – город Югорск**

**Администрация города Югорска**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме**

«10» апреля 2018 г. № 0187300005818000114-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. В.К. Бандурин - заместитель председателя комиссии, заместитель главы города - директор департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;
2. В.А.Климин - председатель Думы города Югорска;

3. Т.И. Долгодворова - заместитель главы города Югорска;

4. Н.А. Морозова – советник руководителя;

5. Ж.В. Резинкина - заместитель директора департамента – начальник управления проектной деятельности и инвестиций департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска;

6. А.Т. Абдуллаев - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

7. Н.Б. Захарова – начальник отдела муниципальных закупок департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Всего присутствовали 7 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Сметанина Екатерина Николаевна, специалист 1 категории отдела экономики в строительстве департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005818000114 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству тротуара по пер. Котовского (от ул. Лесная до МУ ДЮСШ "Смена" по ул. Садовая) в городе Югорске.

1.1 Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – <http://zakupki.gov.ru/>, код аукциона 0187300005818000114, дата публикации 28.03.2018.

Идентификационный код закупки: 183862201231086220100100520014399244.

2. Заказчик конкурса: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 10 апреля 2018 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 3.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| 1 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 3 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствии информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 5. Семена газонных трав - участник предлагает конкретный показатель «Норма высева в диапазоне 3 кг на 100 м2», а требуется предложить конкретные значения верхней и нижней границ диапазона показателя.  На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно:  - заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены):  - пункт 5. Семена газонных трав - не указаны конкретные показатели в составе газонной смеси («Тимофеевка луговая 20 %, Тимофеевка луговая 50 %», «Ежа сборная 40%, Ежа сборная  30%»).  Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме.  Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки [http://www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/).

Сведения о решении

членов комиссии о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К.Бандурин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А.Климин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

**Заместитель председателя комиссии: В.К. Бандурин**

**Члены комиссии**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Климин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Морозова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И. Долгодворова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж.В. Резинкина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Т. Абдуллаев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Б.Захарова

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Сметанина

Приложение

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме от «10» апреля 2018 г.

№ 0187300005818000114-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству тротуара

по пер. Котовского (от ул. Лесная до МУ ДЮСШ "Смена" по ул. Садовая) в городе Югорске

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки | | |
| Заявка №1 | Заявка №2 | Заявка №3 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:  согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Части II «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. | 1 | Песок природный средний с характеристиками:  модуль крупности Мк в диапазоне не менее 2,3 и не более 2,8 включительно  Содержание зерен крупностью свыше 8 мм 5% (неизменяемое значение)  Содержание зерен крупностью свыше 4 мм 15% (неизменяемое значение)  Содержание зерен крупностью менее 0,125 мм 10% (неизменяемое значение)  Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3% (неизменяемое значение).  В соответствии с ГОСТ 32824-2014 | соответствует | соответствует | соответствует |
| 2 | Плита железобетонная с техническими характеристиками:  размеры: длина – не менее 3000 мм и не более 3050 мм;  ширина – не менее 2000 мм и не более 2050 мм;  высота не менее 140 мм и не более 180 мм.  В соответствии с ГОСТ 17608-91 | соответствует | соответствует | соответствует |
| 3 | Бетон тяжелый с техническими характеристиками:  бетон плотной структуры средней плотностью в диапазоне не менее 2000 кг/м3 и не более 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях.  Класс прочности на сжатие не ниже В7,5.  В соответствии с ГОСТ 26633-2015 | соответствует | соответствует | соответствует |
| 4 | Плодородный грунт с характеристиками: грунт на основе торфо-песчаных смесей, смесь черного цвета на основе низинного или переходного торфа.  Содержание балластных инородных механических включений:  - включения камней и других посторонних предметов более 0,5 см – не допускается (неизменяемое значение);  - включения камней и других посторонних предметов менее 0,5 см – не более 5 % (неизменяемое значение);  В составе смеси: торф не менее 60% и не более 70%, песок не менее 30% и не более 40 %.  В соответствии с ГОСТ Р 53381-2009 | соответствует | соответствует | соответствует |
| 5 | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. **Норма высева в диапазоне от 3 кг до 4 кг на 100 м2** . Всхожесть семян не менее 75 % (неизменяемое значение показателя). **Состав газонной смеси (100%) входят следующие виды трав:**  **Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%.** Влажность не менее 15%.  В соответствии с ГОСТ Р 52325-2005 | соответствует | соответствует | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. **Норма высева в диапазоне 3 кг на 100 м2 .** Всхожесть семян не менее 75 % (неизменяемое значение показателя). Состав газонной смеси (100%) входят следующие виды трав:  Райграс однолетний 40%, **Тимофеевка луговая 20%, Ежа сборная 40%,** Овсяница луговая 30%, **Тимофеевка луговая 50%, Ежа сборная 30%.** Влажность 15%.  В соответствии с ГОСТ Р 52325-2005 |
| 6 | Трубы с техническими характеристиками: трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр не менее 159 мм и не более 168 мм,  толщина стенки не менее 4,0 мм и не более 4,5 мм.  В соответствии с ГОСТ 10704-91 | соответствует | соответствует | соответствует |
| 7 | Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: фракция диапазон не менее 10 мм и не более 20 мм  Содержание зерен слабых пород по массе не более 10% (неизменяемое значение). Содержание глины в комках по массе не более 0,25 % (неизменяемое значение).  В соответствии с ГОСТ 8267-93 | соответствует | соответствует | соответствует |
| 8 | Кольца для колодцев сборные железобетонные с техническими характеристиками:  Диаметр внутренний не менее 1000 мм и не более 1005 мм; диаметр внешний не менее 1160 мм и не более 1165 мм; высота не менее 990 мм и не более 995 мм;  толщина не менее 80 мм и не более 90 мм;  объем бетона не менее 0,27 м3;  класс прочности на сжатие не ниже В15;  расход арматуры не менее 3,77 кг  Соответствует ГОСТ 8020-90 | соответствует | соответствует | соответствует |
| 9 | Плита днища с техническими характеристиками:  диаметр не менее 1500 мм и не более 2000 мм;  толщина не менее 100 мм и не более 120 мм;  объем бетона не менее 0,18 м3;  класс прочности на сжатие не ниже В15;  расход арматуры не менее 15,14 кг.  В соответствии с ГОСТ 8020-90 | соответствует | соответствует | соответствует |
| 10 | Плита перекрытия с техническими характеристиками:  диаметр внешний не менее 1000 мм и не более 1100 мм; диаметр внутренний не менее 580 мм и не более 680 мм; толщина не менее 170 мм и не более 200 мм;  объем бетона не менее 0,128 м3;  класс прочности на сжатие не ниже В20;  В соответствии с ГОСТ 8020-90 | соответствует | соответствует | соответствует |
| 11 | Люк чугунный тяжелый с техническими характеристиками: полное открытие - диаметр, не менее 550 мм; глубина установки крышки в корпусе, не менее 35 мм., масса не более 120 кг.  В соответствии с ГОСТ 3634-99. | соответствует | соответствует | соответствует |