**Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием в городе Югорске.**

**Место выполнения работ**: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

**Срок выполнения работ:**

- начало: 25 апреля 2020 года;

- окончание: 30 сентября 2020 года.

Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

**Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:**

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Характеристика и объем работ указаны в Локальном сметном расчете (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

**Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям** | **Наименование страны происхождения товара\*** |
| 1 | Битум | Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД 90/130 (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 22245-90 |  |
| 2 | Битум | Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД 60/90 (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 22245-90 |  |
| 3 | Смеси асфальтобетонные | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка смеси I, тип смеси Б.  Размер минеральных зерен (мелкозернистые) до 20 мм (неизменяемое значение). Содержание щебня в диапазоне свыше 40 % до 50 %.  В соответствии с ГОСТ 9128-2013 |  |

Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 №529-ст «О принятии и введении в действие общероссийского классификатора стран мира»), в случае если это предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. Понятие страны происхождения товара регламентируется положениями части 1 статьи 58 Таможенного кодекса Таможенного Союза.