**II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Предмет муниципального контракта: поставка расходных материалов для копировально-множительной техники.

1. Перечень товаров и объем поставки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование объекта закупки | Требования к значениям показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров установленным Заказчиком требованиям | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | 28.23.25.000 | Картридж  | Оригинальный тонер-картридж от производителя устройства:- для многофункционального устройства Xerox DocuCentre SC2020 DADF;- цвет красителя картриджа: чёрный;- ресурс картриджа: не менее 9 000 страниц формата А4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752;- использование тонер-картриджа не должно нарушать условия гарантии от производителя устройства и прерывать действие сертификата соответствия устройства. | штука | 2 |
| 2 | 28.23.25.000 | Картридж  | Оригинальный тонер-картридж от производителя устройства:- для многофункционального устройства Xerox DocuCentre SC2020 DADF;- цвет красителя картриджа: голубой;- ресурс картриджа: не менее 3 000 страниц формата А4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798;- использование тонер-картриджа не должно нарушать условия гарантии от производителя устройства и прерывать действие сертификата соответствия устройства. | штука | 2 |
| 3 | 28.23.25.000 | Картридж  | Оригинальный тонер-картридж от производителя устройства:- для многофункционального устройства Xerox DocuCentre SC2020 DADF;- цвет красителя картриджа: пурпурный;- ресурс картриджа: не менее 3 000 страниц формата А4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798;- использование тонер-картриджа не должно нарушать условия гарантии от производителя устройства и прерывать действие сертификата соответствия устройства. | штука | 2 |
| 4 | 28.23.25.000 | Картридж  | Оригинальный тонер-картридж от производителя устройства:- для многофункционального устройства Xerox DocuCentre SC2020 DADF;- цвет красителя картриджа: жёлтый;- ресурс картриджа: не менее 3 000 страниц формата А4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798;- использование тонер-картриджа не должно нарушать условия гарантии от производителя устройства и прерывать действие сертификата соответствия устройства. | штука | 2 |
| 5 | 28.23.25.000 | Картридж  | Комплект из двух оригинальных тонер-картриджей от производителя устройства:- для лазерного принтера Xerox B210;- цвет красителя картриджа: чёрный;- ресурс картриджа: не менее 6000 (2 х 3000) страниц формата А4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752;- использование тонер-картриджа не должно нарушать условия гарантии от производителя устройства и прерывать действие сертификата соответствия устройства. | штука | 12 |

2. Требования к конструкции картриджей:

а) детали закреплены без перекосов, надёжно, не приводят к разрушению посадочного места;

б) не допускается наличие трещин и царапин;

в) подвижные элементы (шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий;

г) фотобарабан - новый, без механических повреждений (при наличии в конструкции картриджа).

3. Требования к качеству упаковки и герметизации картриджей:

а) полиэтиленовый светонепроницаемый пакет (герметичная упаковка картриджа для защиты от внешних факторов);

б) индивидуальная упаковочная коробка из гофрокартона («профиль B») с амортизационными прокладками (вставка из папье-маше, надувная защитная упаковка) для сохранности при транспортировке и хранении;

в) недопустимо самопроизвольное высыпание тонера при транспортировке и хранении.

4. На индивидуальной упаковочной коробке картриджа необходимо наличие:

а) наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;

б) марки картриджа и информации об использовании с определённым устройством;

в) номера партии на коробке и на картридже должны совпадать;

г) голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.);

д) чека с запорной лентой должна составлять одно целое с боковиной картриджа, и иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа;

е) корпус картриджа не должен иметь потёртостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

5. На корпусе картриджа обязательно наличие следующей информации:

а) наименование производителя;

б) марка картриджа;

в) серийный номер картриджа (должен совпадать с номером на упаковке).

6. Поставляемые картриджи должны соответствовать требованиям безопасности и электробезопасности по ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007 и общим требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004. Картриджи должны соответствовать требованиям санитарных норм по допустимым уровням физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях МСанПиН.

Согласовано:

Контрактная служба О.В.Дергилев