**II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:**

Место поставки: 628260, ул. Мира, 85, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра

**Сроки поставки:** поставка товара с даты заключения гражданско-правового договора по 04.12.2020 г.

**Количество поставляемого товара:** В соответствии с настоящим техническим заданием и условиями гражданско-правового договора.

**Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров:** Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Расчет за поставленный товар осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

**Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п |  | Предмет гражданско-правового договора |
| КодОКПД2 или КТРУ | Наименование и описание объекта закупки | Ед.изм. | Количество поставляемых товаров |
| 1 | 26.20.11.110-00000138 | **Ноутбук.**Беспроводная связь: Wi-Fi ; Bluetooth; Вес: ≥ 2.7 (килограмм);Время автономной работы от батареи: ≥ 4 (часа);Емкость батареи: ≥ 33 (ватт час);Количество встроенных в корпус портов USB 2.0: ≥ 1 (штук);Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0): ≥ 2 (штук);  Количество входного видео разъемов HDMI: ≥ 1 (штук);Количество потоков процессора: ≥ 8 (штук);Количество ядер процессора: ≥ 4 (штук); Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти: ≥ 8 (Гигабайт);Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре: Да; Наличие модулей и интерфейсов: HDMI; Общий объем накопителей SSD: ≥ 250 (Гигабайт); Объем HDD накопителя: ≥ 1 (Терабайт);Объем накопителя HDD/SSHD: ≥ 1000 (Гигабайт); Размер диагонали: ≥ 17 (дюйм); Разрешение вэб-камеры, Мпиксель: ≥ 1;Разрешение экрана: Full HD; Тактовая частота оперативной памяти: ≥ 2133 (Мегагерц);Тип видеоадаптера: Дискретная;  Тип матрицы: IPS; Тип накопителя: SSD; Тип оперативной памяти: DDR4; Форм-фактор: Ноутбук;Частота процессора: ≥ 2.5 и ≤ 2.9 (Гигагерц);Дополнительные характеристики:В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: - класс энергетической эффективности не ниже класса «А». | шт. | 16 |
| 2 | 26.20.40.130 | **Тележка передвижная для хранения и зарядки ноутбуков.**Тележка должна состоять из металлического корпуса. Внутри корпуса расположено не менее двух полок с сетчатыми съемными перегородками для размещения не менее 15 ноутбуков на каждой полке. В верхней части полок должен быть закреплен специальный кабель-канал для укладки и фиксации проводов зарядных устройств к каждому ноутбуку.С левой и правой стороны корпуса, должны располагаться розетки для подключения зарядных устройств ноутбуков, разделенных не менее чем на три группы. Должны быть карманы для укладки блоков зарядных устройств. В левой части также должны быть: контроллер управления режимами зарядки, клавиши и световые индикаторы режимов зарядки и сетевой шнур для подключения к электросети. Каждое отделение корпуса должно закрываться дверью со встроенным замком.Тележка должна иметь не менее четырех поворотных колес. Два колеса должны быть оснащены стопором.С двух сторон тележки должны быть установлены ручки, для передвижения изделия.Верх корпуса должен закрываться пластиковой крышкой.Контроллер управления должен иметь не менее двух режимов зарядки ноутбуков. Режим полной зарядки не более 5,5 часов. Габаритные размеры (высота х ширина х глубина): не менее 983х1200х525 миллиметров и не более 998х1215х540 миллиметров. | Шт. | 1 |

**Общие требования:** Гарантийный срок: На поставляемый товар должна быть предоставлена гарантия производителя на срок не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в употреблении у Поставщика и (или) у третьих лиц), не прошедшим ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не имеющим дефектов изготовления, не находящемся в залоге, под арестом или под иным обременением.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Качество и безопасность Товара должны соответствовать установленным для данных видов товаров нормам и требованиям государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям и иной нормативно-технической документации и подтверждаться сертификатами или декларациями соответствия (качества) производителя, выданными производителем, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Упаковка: Товар поставляется в специальной упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика. Тара одноразовая, возврату не подлежит.