Приложение 1

к техническому заданию

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** **(локальная смета)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на  | Выполнение работ по ремонту в гараже МКУ "ЦМТиИМО" в городе Югорске |  |  |  |  |   |  |  |  |
|  |   | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  строительных работ  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  монтажных работ  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость  |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| всего | эксплуата-ции машин | мате-риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата-ции машин | мате-риалы |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1. Замена электропроводки в гараже** |
| Демонтажные работы |
| 1 | **ФЕРр67-3-1** | Демонтаж кабеля(100 м)*НР (67,04 руб.): 89% от ФОТ (75,33 руб.)СП (48,96 руб.): 65% от ФОТ (75,33 руб.)* | 1*100 / 100* | 75,575,19 | 0,310,14 |   | 75,5 | 75,19 | 0,310,14 |   | 9,64 | 9,64 |
| 2 | **ФЕРр67-4-1** | Демонтаж: выключателей, розеток(100 шт.)*НР (0,41 руб.): 89% от ФОТ (0,46 руб.)СП (0,3 руб.): 65% от ФОТ (0,46 руб.)* | 0,01*1 / 100* | 45,5545,55 |   |   | 0,46 | 0,46 |   |   | 5,84 | 0,06 |
| 3 | **ФЕРр67-4-3** | Демонтаж: светильников с лампами накаливания(100 шт.)*НР (0,89 руб.): 89% от ФОТ (1 руб.)СП (0,65 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)* | 0,02*2 / 100* | 50,2449,3 | 0,940,41 |   | 1 | 0,99 | 0,010,01 |   | 6,32 | 0,13 |
| Монтажные работы |
| 4 | **ФЕРм08-02-390-01***Применительно* | Монтаж кабель-канала 20х10 мм - Короба пластмассовые: шириной до 40 мм(100 м)*НР (232,59 руб.): 100% от ФОТ (232,59 руб.)СП (151,18 руб.): 65% от ФОТ (232,59 руб.)* | 1,5*150 / 100* | 237,65154,92 | 31,20,14 | 51,53 | 356,48 | 232,38 | 46,80,21 | 77,3 | 16,29 | 24,44 |
| 5 | **ФССЦ-509-1830** | Кабель-канал (короб) 20x10 мм(100 м) | 1,5*150 / 100* | 119 |   | 119 | 178,5 |   |   | 178,5 |   |   |
| 6 | **ФЕРм08-02-399-02** | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2(100 м)*НР (53,22 руб.): 100% от ФОТ (53,22 руб.)СП (34,59 руб.): 65% от ФОТ (53,22 руб.)* | 1,5*150 / 100* | 51,1635,34 | 2,220,14 | 13,6 | 76,74 | 53,01 | 3,330,21 | 20,4 | 3,76 | 5,64 |
| 7 | **ФССЦ-501-8443** | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2(1000 м) | 0,15*150 / 1000* | 4814,02 |   | 4814,02 | 722,1 |   |   | 722,1 |   |   |
| 8 | **ФЕРм08-03-591-04** | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке(100 шт.)*НР (3,48 руб.): 100% от ФОТ (3,48 руб.)СП (2,26 руб.): 65% от ФОТ (3,48 руб.)* | 0,01*1 / 100* | 465,46348,49 | 13,780,41 | 103,19 | 4,65 | 3,48 | 0,14 | 1,03 | 35,13 | 0,35 |
| 9 | **ФССЦ-509-1443** | Выключатель двухклавишный для открытой проводки(10 шт.) | 0,1*1 / 10* | 72,8 |   | 72,8 | 7,28 |   |   | 7,28 |   |   |
| 10 | **ФЕРм08-03-591-08** | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке(100 шт.)*НР (3,43 руб.): 100% от ФОТ (3,43 руб.)СП (2,23 руб.): 65% от ФОТ (3,43 руб.)* | 0,01*1 / 100* | 463,04342,84 | 13,780,41 | 106,42 | 4,63 | 3,43 | 0,14 | 1,06 | 34,56 | 0,35 |
| 11 | **ФССЦ-503-0470** | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением(100 шт.) | 0,01*1 / 100* | 2202 |   | 2202 | 22,02 |   |   | 22,02 |   |   |
| 12 | **ФЕРм08-03-575-01***Применительно* | Прибор или аппарат(1 шт.)*НР (11,11 руб.): 100% от ФОТ (11,11 руб.)СП (7,22 руб.): 65% от ФОТ (11,11 руб.)* | 1 | 11,5111,11 |   | 0,4 | 11,51 | 11,11 |   | 0,4 | 1,12 | 1,12 |
| 13 | **ФССЦ-509-2243** | Выключатели автоматические:» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С(шт.) | 1 | 29,62 |   | 29,62 | 29,62 |   |   | 29,62 |   |   |
| 14 | **ФЕРм08-03-593-09** | Светильник: местного освещения(100 шт.)*НР (20,35 руб.): 100% от ФОТ (20,35 руб.)СП (13,23 руб.): 65% от ФОТ (20,35 руб.)* | 0,03*3 / 100* | 1111676,94 | 22,181,35 | 411,88 | 33,33 | 20,31 | 0,670,04 | 12,35 | 68,24 | 2,05 |
| 15 | **ФССЦ-509-5385***Применительно* | Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛПО 46-2х18-003 (004)(шт.) | 3 | 167,68 |   | 167,68 | 503,04 |   |   | 503,04 |   |   |
| 16 | **ФЕРм08-02-401-01** | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (кабель ВВГ 3х2,5 для розетки)(100 м)*НР (3,91 руб.): 100% от ФОТ (3,91 руб.)СП (2,54 руб.): 65% от ФОТ (3,91 руб.)* | 0,01*1 / 100* | 649,81388,03 | 70,432,7 | 191,35 | 6,5 | 3,88 | 0,70,03 | 1,92 | 41,28 | 0,41 |
| 17 | **ФССЦ-501-8191** | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2(1000 м) | 0,001*1 / 1000* | 4883,86 |   | 4883,86 | 4,88 |   |   | 4,88 |   |   |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 2038,24 | 404,24 | 52,100,64 | 1581,9 |   | 44,19 |
| Накладные расходы | 396,43 |   |   |   |   |   |
| Сметная прибыль | 263,17 |   |   |   |   |   |
| **Итоги по разделу 1 Замена электропроводки в гараже :** |   |   |   |   |   |   |
|  Итого Строительные работы | 178,5 |   |   |   |   |   |
|  Итого Монтажные работы | 2519,34 |   |   |   |   | 44,19 |
|  Итого | 2697,84 |   |   |   |   | 44,19 |
|  В том числе: |   |   |   |   |   |   |
|  Материалы | 1581,9 |   |   |   |   |   |
|  Машины и механизмы | 52,1 |   |   |   |   |   |
|  ФОТ | 404,88 |   |   |   |   |   |
|  Накладные расходы | 396,43 |   |   |   |   |   |
|  Сметная прибыль | 263,17 |   |   |   |   |   |
|  **Итого по разделу 1 Замена электропроводки в гараже** | **2697,84** |   |   |   |   | **44,19** |
| **Раздел 2. Ремонт кровли гаража** |
| Демонтажные работы |
| 18 | **ФЕР46-04-008-02***Применительно* | Разборка покрытий кровель: из листовой стали(100 м2 покрытия)*НР (44,8 руб.): 116% от ФОТ (38,62 руб.)СП (22,98 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (38,62 руб.)* | 0,577*57,7 / 100* | 79,4466,92 | 12,52 |   | 45,84 | 38,62 | 7,22 |   | 8,58 | 4,95 |
| 19 | **ФЕРр58-1-1** | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами(100 м2 кровли)*НР (63,54 руб.): 87% от ФОТ (73,03 руб.)СП (47,47 руб.): 65% от ФОТ (73,03 руб.)* | 0,577*57,7 / 100* | 160,11120,37 | 39,746,21 |   | 92,38 | 69,45 | 22,933,58 |   | 15,16 | 8,75 |
| 20 | **ФЕРр58-1-2** | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок(100 м2 кровли)*НР (94,07 руб.): 87% от ФОТ (108,13 руб.)СП (70,28 руб.): 65% от ФОТ (108,13 руб.)* | 0,577*57,7 / 100* | 208,54183,48 | 25,063,92 |   | 120,33 | 105,87 | 14,462,26 |   | 22,68 | 13,09 |
| Монтажные работы |
| 21 | **ФЕР10-01-002-01** | Установка стропил(1 м3 древесины в конструкции)*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (230,9 руб.): 124% от ФОТ (186,21 руб.)СП (99,72 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (186,21 руб.)* | 0,8 | 2340,25230,22 | 47,782,54 | 2062,25 | 1872,2 | 184,18 | 38,222,03 | 1649,8 | 27,7035 | 22,16 |
| 22 | **ФЕРр58-12-2** | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали(100 м2)*НР (87,26 руб.): 87% от ФОТ (100,3 руб.)СП (65,2 руб.): 65% от ФОТ (100,3 руб.)* | 0,577*57,7 / 100* | 1766,82169,52 | 26,574,32 | 1570,73 | 1019,46 | 97,81 | 15,332,49 | 906,32 | 21,35 | 12,32 |
| 23 | **ФЕР12-01-015-03***Применительно* | Устройство влаго-пароизоляции - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой(100 м2 изолируемой поверхности)*88,01 = 951,81 - 0,41 x 30,00 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (58,89 руб.): 126% от ФОТ (46,74 руб.)СП (25,82 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (46,74 руб.)* | 0,577*57,7 / 100* | 103,1678,8 | 24,362,2 |   | 59,52 | 45,47 | 14,051,27 |   | 9,016 | 5,2 |
| 24 | **прайс-лист** | Изоспан D(м2) | 57,7 | 2,46*23,45/1,18/8,576\*1,06* |   | 2,46*23,45/1,18/8,576\*1,06* | 141,94 |   |   | 141,94 |   |   |
| 25 | **ФЕР12-01-023-01***Применительно* | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа - Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля(100 м2 кровли)*577,14 = 9 597,58 - 0,81 x 24,00 - 16 x 25,00 - 122 x 70,50(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (288,04 руб.): 126% от ФОТ (228,6 руб.)СП (126,3 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (228,6 руб.)* | 0,577*57,7 / 100* | 655,89382,84 | 144,0513,34 | 129 | 378,45 | 220,9 | 83,127,70 | 74,43 | 44,3095 | 25,57 |
| 26 | **прайс-лист** | Профнастил НС-20(м2) | 70,39 | 31,13*297,16/1,18/8,576\*1,06* |   | 31,13*297,16/1,18/8,576\*1,06* | 2191,24 |   |   | 2191,24 |   |   |
| 27 | **ФЕР12-01-010-01** | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(100 м2 покрытия)*1 019,04 = 9 875,72 - 0,012 x 8 190,00 - 0,782 x 11 200,00(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (69,89 руб.): 126% от ФОТ (55,47 руб.)СП (30,65 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (55,47 руб.)* | 0,05*5 / 100* | 1169,151106,02 | 29,233,38 | 33,9 | 58,46 | 55,3 | 1,460,17 | 1,7 | 129,6625 | 6,48 |
| 28 | **прайс-лист** | Профнастил С-8(м2) | 5 | 28,94*276,33/1,18/8,576\*1,06* |   | 28,94*276,33/1,18/8,576\*1,06* | 144,7 |   |   | 144,7 |   |   |
| 29 | **ФССЦ-101-1845** | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм(100 шт.) | 0,25*25 / 100* | 20 |   | 20 | 5 |   |   | 5 |   |   |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 6129,52 | 817,6 | 196,7919,50 | 5115,13 |   | 98,52 |
| Накладные расходы | 937,39 |   |   |   |   |   |
| Сметная прибыль | 488,42 |   |   |   |   |   |
| **Итоги по разделу 2 Ремонт кровли гаража :** |   |   |   |   |   |   |
|  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 113,62 |   |   |   |   | 4,95 |
|  Крыши, кровли | 1659,99 |   |   |   |   | 34,16 |
|  Деревянные конструкции | 2202,82 |   |   |   |   | 22,16 |
|  Кровли | 1096,02 |   |   |   |   | 37,25 |
|  Материалы | 2482,88 |   |   |   |   |   |
|  Итого | 7555,33 |   |   |   |   | 98,52 |
|  В том числе: |   |   |   |   |   |   |
|  Материалы | 5115,13 |   |   |   |   |   |
|  Машины и механизмы | 196,79 |   |   |   |   |   |
|  ФОТ | 837,1 |   |   |   |   |   |
|  Накладные расходы | 937,39 |   |   |   |   |   |
|  Сметная прибыль | 488,42 |   |   |   |   |   |
|  **Итого по разделу 2 Ремонт кровли гаража** | **7555,33** |   |   |   |   | **98,52** |
| **Раздел 3. Вывоз строительного мусора** |
| 30 | **ФЕРр69-9-1** | Очистка помещений от строительного мусора(100 т мусора)*НР (0,25 руб.): 82% от ФОТ (0,31 руб.)СП (0,16 руб.): 50% от ФОТ (0,31 руб.)* | 0,0002*0,02 / 100* | 1553,821553,82 |   |   | 0,31 | 0,31 |   |   | 214,32 | 0,04 |
| 31 | **ФССЦпг-01-01-01-041** | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную(1 т груза)*НР 100% от ФОТСП 60% от ФОТ* | 0,8 | 42,98 | 42,98 |   | 34,38 |   | 34,38 |   |   |   |
| 32 | **ФССЦпг-03-21-02-007** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км: II класс груза(1 т груза)*НР 0% от ФОТСП 0% от ФОТ* | 0,8 | 10,1 | 10,1 |   | 8,08 |   | 8,08 |   |   |   |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 42,77 | 0,31 | 42,46 |   |   | 0,04 |
| Накладные расходы | 0,25 |   |   |   |   |   |
| Сметная прибыль | 0,16 |   |   |   |   |   |
| **Итоги по разделу 3 Вывоз строительного мусора :** |   |   |   |   |   |   |
|  Прочие ремонтно-строительные работы | 0,72 |   |   |   |   | 0,04 |
|  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | 34,38 |   |   |   |   |   |
|  Перевозка грузов автотранспортом | 8,08 |   |   |   |   |   |
|  Итого | 43,18 |   |   |   |   | 0,04 |
|  В том числе: |   |   |   |   |   |   |
|  Машины и механизмы | 42,46 |   |   |   |   |   |
|  ФОТ | 0,31 |   |   |   |   |   |
|  Накладные расходы | 0,25 |   |   |   |   |   |
|  Сметная прибыль | 0,16 |   |   |   |   |   |
|  **Итого по разделу 3 Вывоз строительного мусора** | **43,18** |   |   |   |   | **0,04** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 8210,53 | 1222,15 | 291,3520,14 | 6697,03 |   | 142,75 |
| Накладные расходы | 1334,07 |   |   |   |   |   |
| Сметная прибыль | 751,75 |   |   |   |   |   |
| **Итоги по смете:** |   |   |   |   |   |   |
|  Итого Строительные работы | 7777,01 |   |   |   |   | 98,56 |
|  Итого Монтажные работы | 2519,34 |   |   |   |   | 44,19 |
|  Итого в ценах 2001 г. | 10296,35 |   |   |   |   | 142,75 |
|  В том числе: |   |   |   |   |   |   |
|  Материалы | 6697,03 |   |   |   |   |   |
|  Машины и механизмы | 291,35 |   |   |   |   |   |
|  ФОТ | 1242,29 |   |   |   |   |   |
|  Накладные расходы | 1334,07 |   |   |   |   |   |
|  Сметная прибыль | 751,75 |   |   |   |   |   |