## Приложение №1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

 **на оказание услуг по изготовлению и монтажу фасадной вывески**

**Код по ОКПД2 –** 74.10.19.000 (услуги по специализированному дизайну)

**Место оказания услуг**: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, Механизаторов д.22

**Цена контракта включает в себя:** стоимость по изготовлению товара, демонтажные и монтажные работы, расходы необходимые для оказания услуг в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, включая НДС либо без НДС, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара, сборке, затраты на установку.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества:**

Срок предоставления гарантии Исполнителя на оказанные услуги (на установленную продукцию) должен составлять 12 месяцев с даты подписания сторонами структурированного документа о приемке с использованием единой информационной системы в сфере закупок. Исполнитель гарантирует выполнение всех услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех услуг, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных услуг условиям контракта; своевременное устранение за счет Исполнителя недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем по контракту.

При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить продукцией надлежащего качества, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

Исполнитель осуществляет изготовление, доставку, демонтаж и установку изготавливаемой продукции, на объекте Заказчика за счет собственных сил и средств.

**Срок изготовления и монтаж вывески**

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

-окончание: 10.11.2025 г.

**Требуемые характеристики товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристики и показатели товара | Тип объекта закупки | Количество товаре |
| 1. | Изготовление и монтаж вывески74.10.19.000 – Услуги по специализированному дизайну прочиеЭскиз | Назначение – информационная вывеска;Вид - объемные буквы без подсветки;Размер вывески - длина 5100 мм, высота 1000 мм.Лицевая часть букв – Алюминиевая композитная панель серебро зеркало;Торцевая часть букв - алюминиевый борт 0,5 мм, цвет белый;Задняя часть букв ПВХ 5 мм, цвет белый;Основание (подложка) Алюминиевая композитная панель толщиной 50мм;Герб РФ и г. Югорска объемные не световые, лицевая часть пвх 5мм, аппликация пленкой, торец- алюминиевый борт 0,5 мм, цвет белый, задняя часть гербов ПВХ 5 мм, цвет белый.Вывеска должна соответствовать эскизу. | Услуга | 1 |

При формировании технического задания использовался ОКПД-2 в связи с наличием требований к характеристикам, которые не предусмотрены позициями КТРУ. Применение ОКПД-2 обусловлено необходимостью детального описания объекта закупки. Без использования данного описания заказчик не получит вывеску, отвечающий целям закупки и обладающей необходимыми функциями и характеристиками.

Исполнитель выполняет доставку , демонтаж, монтаж своими силами в согласованные между Заказчиком и Исполнителем дни.

Исполнитель осуществляет изготовление, доставку, демонтаж и установку изготавливаемой продукции, на объекте Заказчика за счет собственных сил и средств. При оказании услуг Исполнитель обязан произвести сборку в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, технической документации, техническими условиями в течение срока доставки вывески Заказчику, в согласованное с Заказчиком время и месте.

**Требования к качеству и безопасности**

Вывеска должна быть новой (не бывшей в употреблении), не имеющей дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальной эксплуатации в условиях, обычных для Российской Федерации.

Качество должно соответствовать требованиям, ГОСТ, СанПиН, ТУ, другим нормативным документам, установленным законодательством РФ.

Исполнитель должен предоставить все документы, установленные законодательством, в том числе удостоверяющие его происхождение, безопасность и качество. Вывеска не должна иметь потертостей, царапин, сколов, трещин, вздутий, вмятин, не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами.

 Заведующий АХР Е.В. Заикин