Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**на выполнение работ по объекту: «Умная спортивная площадка. Комплект №2 «летний вариант» в городе Югорске. 2 этап»**

**Место выполнения работ**: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,20.

**Срок выполнения работ:**

- начало: 5 сентября 2022 года;

 - окончание: 30 сентября 2022 года

Срок исполнения контракта: с 05.09.2022 по 09.11.2022

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Объем выполняемых работ: Работы должны быть выполнены в соответствии с Объемом и содержанием работ, определённых локальным сметным расчетом (Приложение к техническому заданию), с соблюдением СНиП, СП, правил техники безопасности и правил пожарной безопасности, в полном объеме и в установленный муниципальным контрактом срок.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

 **Качественные характеристики объекта закупки.**

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами и стандартами РФ, предъявляемым к таким работам (СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.)

 При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней подрядчик обязан произвести очистку прилегающей территории от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Гарантийный срок на выполненные работы 36 месяцев (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта). Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Объемы и перечень выполняемых работ указаны в Локальном сметном расчете.

|  |
| --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)**  |
|  **«Умная» спортивная площадка. Комплект №2 «Летний» вариант в городе Югорске. 2 этап»** |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство тротуара у автостоянки |
| 1 | ФЕР27-04-013-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 |   |   | 0,1906 |   |   |   |   |   |
|   | 1 | ОТ |   |   |   |   | 411,35 |   | 78,40 |   |   |
|   | 2 | ЭМ |   |   |   |   | 7 958,97 |   | 1 516,98 |   |   |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |   |   |   |   | 459,08 |   | 87,50 |   |   |
|   | 4 | М |   |   |   |   | 23 857,55 |   | 9,30 |   |   |
|   |   | ЗТ | чел.-ч | 49,5 |   | 9,4347 |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТм | чел.-ч | 39,89 |   | 7,603034 |   |   |   |   |   |
|   |   | Итого по расценке |   |   |   |   | 8 419,12 |   | 1 604,68 |   |   |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   | 165,90 |   |   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |   | 148 |   |   | 245,53 |   |   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |   | 95 |   |   | 157,61 |   |   |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 2 007,82 |   |   |
| 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1577 | Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 |   |   | 1,906 | 155,94 |   | 297,22 |   |   |
|   |   | (Материалы для строительных работ) |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 297,22 |   |   |
| 3 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 |   |   | 2,859 | 185,49 |   | 530,32 |   |   |
|   |   | (Материалы для строительных работ) |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 530,32 |   |   |
| 4 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 |   |   | 36,0234 | 108,40 |   | 3 904,94 |   |   |
|   |   | (Материалы для строительных работ) |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 3 904,94 |   |   |
| 5 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (нижний слой) | 1000 м2 |   |   | 0,1906 |   |   |   |   |   |
|   | 1 | ОТ |   |   |   |   | 182,32 |   | 34,75 |   |   |
|   | 2 | ЭМ |   |   |   |   | 7 479,03 |   | 840,81 |   |   |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |   |   |   |   | 234,46 |   | 39,09 |   |   |
|   | 4 | М |   |   |   |   | 874,78 |   | 166,73 |   |   |
| П,Н | *04.2.01.01* | *Смесь асфальтобетонная* | *т* | *0* |  | *0* |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТ | чел.-ч | 20,86 |   | 3,975916 |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТм | чел.-ч | 18,85 |   | 3,59281 |   |   |   |   |   |
|   |   | Итого по расценке |   |   |   |   | 5 468,48 |   | 1 042,29 |   |   |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   | 73,84 |   |   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |   | 148 |   |   | 109,28 |   |   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |   | 95 |   |   | 70,15 |   |   |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 1 221,72 |   |   |
| 6 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 |   |   | 0,1906 |   |   |   |   |   |
|   |   | общая толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |
|   | 1 | ОТ |   |   |   |   | 3,29 | 2 | 1,25 |   |   |
|   | 2 | ЭМ |   |   |   |   | 254,89 | 2 | 39,84 |   |   |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |   |   |   |   | 5,95 | 2 | 1,72 |   |   |
|   | 4 | М |   |   |   |   | 2,94 | 2 | 1,12 |   |   |
| П,Н | *04.2.01.01* | *Смесь асфальтобетонная* | *т* | *0* | *2* | *0* |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТ | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,13342 |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТм | чел.-ч | 0,47 | 2 | 0,179164 |   |   |   |   |   |
|   |   | Итого по расценке |   |   |   |   | 110,74 |   | 42,21 |   |   |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   | 2,97 |   |   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |   | 148 |   |   | 4,40 |   |   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |   | 95 |   |   | 2,82 |   |   |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 49,43 |   |   |
| 7 | ФССЦ-04.2.01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I | т |   |   | 24,4921 | 503,58 |   | 12 333,73 |   |   |
|   |   | (Материалы для строительных работ) |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 12 333,73 |   |   |
| 8 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР100.30.15) | 100 м |   |   | 1,21 |   |   |   |   |   |
|   | 1 | ОТ |   |   |   |   | 590,51 |   | 714,52 |   |   |
|   | 2 | ЭМ |   |   |   |   | 73,02 |   | 88,35 |   |   |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |   |   |   |   | 8,70 |   | 10,53 |   |   |
|   | 4 | М |   |   |   |   | 3 690,05 |   | 4 464,96 |   |   |
| Н | *13.2.03.02* | *Камни бортовые* | *м* | *100* |  | *121* |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТ | чел.-ч | 69,8 |   | 84,458 |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТм | чел.-ч | 0,65 |   | 0,7865 |   |   |   |   |   |
|   |   | Итого по расценке |   |   |   |   | 4 353,58 |   | 5 267,83 |   |   |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   | 725,05 |   |   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |   | 148 |   |   | 1 073,07 |   |   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |   | 95 |   |   | 688,80 |   |   |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 7 029,70 |   |   |
| 9 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт |   |   | 121 | 63,12 |   | 7 637,52 |   |   |
|   |   | (Материалы для строительных работ) |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 7 637,52 |   |   |
| 10 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР100.20.8) | 100 м |   |   | 1,01 |   |   |   |   |   |
|   | Прил.27.3 п.3.8а | Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) МАТ=0,86 к расх. |
|   | 1 | ОТ |   |   |   |   | 590,51 |   | 596,42 |   |   |
|   | 2 | ЭМ |   |   |   |   | 73,02 |   | 73,75 |   |   |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |   |   |   |   | 8,70 |   | 8,79 |   |   |
|   | 4 | М |   |   |   |   | 3 690,05 | 0,86 | 3 205,18 |   |   |
| Н | *13.2.03.02* | *Камни бортовые* | *м* | *100* | *0,86* | *86,86* |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТ | чел.-ч | 69,8 |   | 70,498 |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТм | чел.-ч | 0,65 |   | 0,6565 |   |   |   |   |   |
|   |   | Итого по расценке |   |   |   |   | 4 353,58 |   | 3 875,35 |   |   |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   | 605,21 |   |   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |   | 148 |   |   | 895,71 |   |   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |   | 95 |   |   | 574,95 |   |   |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 5 346,01 |   |   |
| 11 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт |   |   | 101 | 22,36 |   | 2 258,36 |   |   |
|   |   | (Материалы для строительных работ) |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 2 258,36 |   |   |
|   |   | Итоги по разделу 1 Устройство тротуара у автостоянки : |   |   |   |
|   |   |  Итого прямые затраты (справочно) | 38 794,45 |   |   |
|   |   |  в том числе: |   |   |   |
|   |   |  Оплата труда рабочих | 1 425,34 |   |   |
|   |   |  Эксплуатация машин | 2 559,73 |   |   |
|   |   |  в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 147,63 |   |   |
|   |   |  Материалы | 34 809,38 |   |   |
|   |   |  Строительные работы | 42 616,77 |   |  |
|   |   |  в том числе: |   |   |   |
|   |   |  оплата труда | 1 425,34 |   |   |
|   |   |  эксплуатация машин и механизмов | 2 559,73 |   |   |
|   |   |  в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 147,63 |   |   |
|   |   |  материалы | 34 809,38 |   |   |
|   |   |  накладные расходы | 2 327,99 |   |   |
|   |   |  сметная прибыль | 1 494,33 |   |   |
|   |   |  Итого ФОТ (справочно) | 1 572,97 |   |   |
|   |   |  Итого накладные расходы (справочно) | 2 327,99 |   |   |
|   |   |  Итого сметная прибыль (справочно) | 1 494,33 |   |   |
|   |   |  Итого по разделу 1 Устройство тротуара у автостоянки | 42 616,77 |   |  |
| Раздел 2. Автомобильная стоянка |
| 12 | ФЕР27-04-013-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 |   |   | 0,63545 |   |   |   |   |   |
|   | 1 | ОТ |   |   |   |   | 411,35 |   | 261,39 |   |   |
|   | 2 | ЭМ |   |   |   |   | 7 958,97 |   | 5 057,53 |   |   |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |   |   |   |   | 459,08 |   | 291,72 |   |   |
|   | 4 | М |   |   |   |   | 23 857,55 |   | 31,01 |   |   |
|   |   | ЗТ | чел.-ч | 49,5 |   | 31,454775 |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТм | чел.-ч | 39,89 |   | 25,3481005 |   |   |   |   |   |
|   |   | Итого по расценке |   |   |   |   | 8 419,12 |   | 5 349,93 |   |   |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   | 553,11 |   |   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |   | 148 |   |   | 818,60 |   |   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |   | 95 |   |   | 525,45 |   |   |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 6 693,98 |   |   |
| 13 | ФССЦ-02.2.05.04-1577 | Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 |   |   | 6,3545 | 155,94 |   | 990,92 |   |   |
|   |   | (Материалы для строительных работ) |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 990,92 |   |   |
| 14 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 |   |   | 9,53175 | 185,49 |   | 1 768,04 |   |   |
|   |   | (Материалы для строительных работ) |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 1 768,04 |   |   |
| 15 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 |   |   | 120,10005 | 108,40 |   | 13 018,85 |   |   |
|   |   | (Материалы для строительных работ) |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 13 018,85 |   |   |
| 16 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (нижний слой) | 1000 м2 |   |   | 0,63545 |   |   |   |   |   |
|   | 1 | ОТ |   |   |   |   | 182,32 |   | 115,86 |   |   |
|   | 2 | ЭМ |   |   |   |   | 7 479,03 |   | 2 803,21 |   |   |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |   |   |   |   | 234,46 |   | 130,32 |   |   |
|   | 4 | М |   |   |   |   | 874,78 |   | 555,88 |   |   |
| П,Н | *04.2.01.01* | *Смесь асфальтобетонная* | *т* | *0* |  | *0* |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТ | чел.-ч | 20,86 |   | 13,255487 |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТм | чел.-ч | 18,85 |   | 11,9782325 |   |   |   |   |   |
|   |   | Итого по расценке |   |   |   |   | 5 468,48 |   | 3 474,95 |   |   |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   | 246,18 |   |   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |   | 148 |   |   | 364,35 |   |   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |   | 95 |   |   | 233,87 |   |   |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 4 073,17 |   |   |
| 17 | ФССЦ-04.2.01.02-0007 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка I | т |   |   | 65,32426 | 483,02 |   | 31 552,92 |   |   |
|   |   | (Материалы для строительных работ) |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 31 552,92 |   |   |
| 18 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (верхний слой) | 1000 м2 |   |   | 0,63545 |   |   |   |   |   |
|   | 1 | ОТ |   |   |   |   | 182,32 |   | 115,86 |   |   |
|   | 2 | ЭМ |   |   |   |   | 7 479,03 |   | 2 803,21 |   |   |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |   |   |   |   | 234,46 |   | 130,32 |   |   |
|   | 4 | М |   |   |   |   | 874,78 |   | 555,88 |   |   |
| П,Н | *04.2.01.01* | *Смесь асфальтобетонная* | *т* | *0* |  | *0* |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТ | чел.-ч | 20,86 |   | 13,255487 |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТм | чел.-ч | 18,85 |   | 11,9782325 |   |   |   |   |   |
|   |   | Итого по расценке |   |   |   |   | 5 468,48 |   | 3 474,95 |   |   |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   | 246,18 |   |   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |   | 148 |   |   | 364,35 |   |   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |   | 95 |   |   | 233,87 |   |   |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 4 073,17 |   |   |
| 19 | ФССЦ-04.2.01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I | т |   |   | 65,32426 | 503,58 |   | 32 895,99 |   |   |
|   |   | (Материалы для строительных работ) |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 32 895,99 |   |   |
| Устройство разметки |
| 20 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м | км |   |   | 0,205 |   |   |   |   |   |
|   | 1 | ОТ |   |   |   |   | 28,11 |   | 5,76 |   |   |
|   | 2 | ЭМ |   |   |   |   | 177,58 |   | 36,40 |   |   |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |   |   |   |   | 25,59 |   | 5,25 |   |   |
|   | 4 | М |   |   |   |   | 32,52 |   | 6,67 |   |   |
| Н | *14.4.04.08* | *Эмаль* | *кг* | *42* |  | *8,61* |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТ | чел.-ч | 3,66 |   | 0,7503 |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТм | чел.-ч | 2,04 |   | 0,4182 |   |   |   |   |   |
|   |   | Итого по расценке |   |   |   |   | 238,21 |   | 48,83 |   |   |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   | 11,01 |   |   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |   | 148 |   |   | 16,29 |   |   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |   | 95 |   |   | 10,46 |   |   |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 75,58 |   |   |
| 21 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая | т |   |   | 0,00861 | 28 911,65 |   | 248,93 |   |   |
|   |   | (Материалы для строительных работ) |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 248,93 |   |   |
|   |   | Итоги по разделу 2 Автомобильная стоянка : |   |   |   |
|   |   |  Итого прямые затраты (справочно) | 92 824,31 |   |   |
|   |   |  в том числе: |   |   |   |
|   |   |  Оплата труда рабочих | 498,87 |   |   |
|   |   |  Эксплуатация машин | 10 700,35 |   |   |
|   |   |  в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 557,61 |   |   |
|   |   |  Материалы | 81 625,09 |   |   |
|   |   |  Строительные работы | 95 391,55 |   |  |
|   |   |  в том числе: |   |   |   |
|   |   |  оплата труда | 498,87 |   |   |
|   |   |  эксплуатация машин и механизмов | 10 700,35 |   |   |
|   |   |  в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 557,61 |   |   |
|   |   |  материалы | 81 625,09 |   |   |
|   |   |  накладные расходы | 1 563,59 |   |   |
|   |   |  сметная прибыль | 1 003,65 |   |   |
|   |   |  Итого ФОТ (справочно) | 1 056,48 |   |   |
|   |   |  Итого накладные расходы (справочно) | 1 563,59 |   |   |
|   |   |  Итого сметная прибыль (справочно) | 1 003,65 |   |   |
|   |   |  Итого по разделу 2 Автомобильная стоянка | 95 391,55 |   |  |
| Раздел 3. Устройство дорожных знаков |
| 22 | ФЕР01-02-058-01 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 |   |   | 0,00189 |   |   |   |   |   |
|   | 1 | ОТ |   |   |   |   | 1 411,80 |   | 2,67 |   |   |
|   |   | ЗТ | чел.-ч | 181 |   | 0,34209 |   |   |   |   |   |
|   |   | Итого по расценке |   |   |   |   | 1 411,80 |   | 2,67 |   |   |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   | 2,67 |   |   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |   | 90 |   |   | 2,40 |   |   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |   | 40 |   |   | 1,07 |   |   |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 6,14 |   |   |
| 23 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | 100 шт |   |   | 0,03 |   |   |   |   |   |
|   | 1 | ОТ |   |   |   |   | 2 729,60 |   | 81,89 |   |   |
|   | 2 | ЭМ |   |   |   |   | 2 371,97 |   | 71,16 |   |   |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |   |   |   |   | 224,90 |   | 6,75 |   |   |
|   | 4 | М |   |   |   |   | 1 707,47 |   | 51,22 |   |   |
| Н | *01.5.03.03* | *Знак дорожный* | *шт* | *100* |  | *3* |   |   |   |   |   |
| Н | *01.5.03.05* | *Стойки для дорожных знаков* | *шт* | *100* |  | *3* |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТ | чел.-ч | 320 |   | 9,6 |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТм | чел.-ч | 14,53 |   | 0,4359 |   |   |   |   |   |
|   |   | Итого по расценке |   |   |   |   | 6 809,04 |   | 204,27 |   |   |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   | 88,64 |   |   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |   | 148 |   |   | 131,19 |   |   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |   | 95 |   |   | 84,21 |   |   |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 419,67 |   |   |
| 24 | ФЕР06-01-001-01Применительно | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек) | 100 м3 |   |   | 0,00135 |   |   |   |   |   |
|   | 1 | ОТ |   |   |   |   | 1 053,00 |   | 1,42 |   |   |
|   | 2 | ЭМ |   |   |   |   | 1 566,06 |   | 2,11 |   |   |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |   |   |   |   | 244,39 |   | 0,33 |   |   |
|   | 4 | М |   |   |   |   | 909,27 |   | 1,23 |   |   |
| Н | *04.1.02.05* | *Смеси бетонные тяжелого бетона* | *м3* | *102* |  | *0,1377* |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТ | чел.-ч | 135 |   | 0,18225 |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТм | чел.-ч | 18,12 |   | 0,024462 |   |   |   |   |   |
|   |   | Итого по расценке |   |   |   |   | 3 528,33 |   | 4,76 |   |   |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   | 1,75 |   |   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |   | 103 |   |   | 1,80 |   |   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |   | 58 |   |   | 1,02 |   |   |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 7,58 |   |   |
| 25 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 |   |   | 0,1377 | 600,00 |   | 82,62 |   |   |
|   |   | (Материалы для строительных работ) |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 82,62 |   |   |
| 26 | ФЕР27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 | 100 шт |   |   | 0,03 |   |   |   |   |   |
|   | 1 | ОТ |   |   |   |   | 588,57 |   | 17,66 |   |   |
|   | 4 | М |   |   |   |   | 287,47 |   | 8,62 |   |   |
| Н | *01.5.03.03* | *Знак дорожный* | *шт* | *100* |  | *3* |   |   |   |   |   |
|   |   | ЗТ | чел.-ч | 69 |   | 2,07 |   |   |   |   |   |
|   |   | Итого по расценке |   |   |   |   | 876,04 |   | 26,28 |   |   |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   | 17,66 |   |   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |   | 148 |   |   | 26,14 |   |   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |   | 95 |   |   | 16,78 |   |   |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 69,20 |   |   |
| 27 | ФССЦ-01.5.03.03-0033 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700х700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3 | шт |   |   | 3 | 183,46 |   | 550,38 |   |   |
|   |   | (Материалы для строительных работ) |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 550,38 |   |   |
| 28 | ФССЦ-01.5.03.03-0021 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 | шт |   |   | 3 | 104,00 |   | 312,00 |   |   |
|   |   | (Материалы для строительных работ) |
|   |   | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 312,00 |   |   |
|   |   | Итоги по разделу 3 Устройство дорожных знаков : |   |   |   |
|   |   |  Итого прямые затраты (справочно) | 1 182,98 |   |   |
|   |   |  в том числе: |   |   |   |
|   |   |  Оплата труда рабочих | 103,64 |   |   |
|   |   |  Эксплуатация машин | 73,27 |   |   |
|   |   |  в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 7,08 |   |   |
|   |   |  Материалы | 1 006,07 |   |   |
|   |   |  Строительные работы | 1 447,59 |   |  |
|   |   |  в том числе: |   |   |  |
|   |   |  оплата труда | 103,64 |   |  |
|   |   |  эксплуатация машин и механизмов | 73,27 |   |  |
|   |   |  в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 7,08 |   |  |
|   |   |  материалы | 1 006,07 |   |  |
|   |   |  накладные расходы | 161,53 |   |  |
|   |   |  сметная прибыль | 103,08 |   |  |
|   |   |  Итого ФОТ (справочно) | 110,72 |   |  |
|   |   |  Итого накладные расходы (справочно) | 161,53 |   |  |
|   |   |  Итого сметная прибыль (справочно) | 103,08 |   |  |
|   |   |  Итого по разделу 3 Устройство дорожных знаков | 1 447,59 |   |  |
|   |   | Итоги по смете: |   |   |   |
|   |   |  Итого прямые затраты (справочно) | 132 801,74 |   |   |
|   |   |  в том числе: |   |   |   |
|   |   |  Оплата труда рабочих | 2 027,85 |   |   |
|   |   |  Эксплуатация машин | 13 333,35 |   |   |
|   |   |  в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 712,32 |   |   |
|   |   |  Материалы | 117 440,54 |   |   |
|   |  |  Строительные работы | 139 455,91 |  |  |
|   |   |  в том числе: |   |   |   |
|   |   |  оплата труда | 2 027,85 |   |   |
|   |   |  эксплуатация машин и механизмов | 13 333,35 |   |   |
|   |   |  в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 712,32 |   |   |
|   |   |  материалы | 117 440,54 |   |   |
|   |   |  накладные расходы | 4 053,11 |   |   |
|   |   |  сметная прибыль | 2 601,06 |   |   |
|   |   |  Итого ФОТ (справочно) | 2 740,17 |   |   |
|   |   |  Итого накладные расходы (справочно) | 4 053,11 |   |   |
|   |   |  Итого сметная прибыль (справочно) | 2 601,06 |   |   |