Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**1. Муниципальный заказчик:**

Администрация города Югорска, 628260, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

тел. 8 (34675) 5-00-00, 5-00-45,5-00-47.

**2.Требования к качеству оказываемых услуг:**

**2.1.** Все необходимые материалы, изделия для оказания услуг приобретаются и доставляются к месту услуг Исполнителем, их стоимость входит в цену контракта. Дата изготовления светодиодных ламп и светильников не ранее 2023 года.

**2.2.**  Все строительные материалы, изделия, используемые для выполнения работ, должны иметь сертификаты качества и соответствовать стандартам РФ.

**2.3**. Качество оказываемых услуг, их безопасность и результаты оказания услуг должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, и требованиям иной нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, в том числе требованиям документов:

- Правила устройства электроустановок ПУЭ;

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 34819-2021 "Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний";

- Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2020 г. N 2255 "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения"

- ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011.

**2.4**. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение привлеченным к исполнению контракта персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности при оказании услуг.

**2.5**. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями технического задания, государственными стандартами, правилами, техническими регламентами, утвержденными на данные виды услуг, и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.

**2.6**. На результат оказанных услуг Исполнитель дает гарантию 12 месяцев с момента подписания акта оказанных услуг.

**2.7**. Гарантийный срок на оборудование, установленное взамен демонтированного, должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) оборудования, делающие невозможным его нормальную эксплуатацию, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

**2.8**. Материалы должны быть сертифицированы и соответствовать федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СанПиН 2.4.2.1178-02.

**3. Срок оказания услуг:**

Услуги по замене светильников и ламп на светодиодные должны исполняться в срок по 31.05.2023 года, согласно перечню электрооборудования, которое должно быть установлено на объектах (Приложение № 2 к техническому заданию) и объему оказываемых услуг (Приложение № 1 к техническому заданию).

**4.** **Место оказания услуг**:

Нежилые помещения в административном здании Заказчика, расположенном в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по следующему адресу:

- 628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,11.

Приложение № 1

к техническому заданию

**Объем оказываемых услуг:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Характеристика услуг |
| **Нежилые помещения в здании администрации города Югорска, по адресу: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,11** | | |
| 1 | Оказание услуг по замене светильников и ламп на светодиодные | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, встраиваемых для общественных помещений с двойной зеркальной параболической решеткой со степенью защиты-IP20 в количестве 15 штук и установка светильников светодиодных, встраиваемых для общественных помещений с двойной зеркальной параболической решеткой с указанной характеристикой (раздел 1 приложения № 2 к техническому заданию) в количестве 15 шт. |

Перечень помещений, в которых необходимо провести замену ламп и светильников на светодиодные согласовывается Исполнителем с заведующим по административно-хозяйственной работе (далее – уполномоченное лицо Заказчика) и оформляется уполномоченным лицом Заказчика в соответствии с Приложением № 3 к муниципальному контракту.

Приложение № 2

к техническому заданию

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**электрооборудования, которое должно быть установлено на объектах:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | | **Наименование оборудования** | **Шт.** | | **Характеристика** | |
| **Оборудование светотехническое:** | | | | | | | |
| **Нежилые помещения в здании администрации города Югорска, по адресу: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,11** | | | | | | | |
| 1. | Светильник светодиодный для общественных помещений | | | 15 | Цвет светильника: Белый  Способ монтажа: Встраиваемый/накладной  Материал изделия: Металл  Степень защиты: Не ниже IP20  Высота, мм: 20  Длина, мм: 595  Ширина, мм: 595  Тип изделия: Светильник светодиодный  Мощность, Вт: Не менее 50  Напряжение, В: 220  Цветовая температура: Не менее 6500  Срок службы, ч: Не менее 30000  Цвет свечения: Белый  Световой поток, Лм: Не менее 4300  Материал рассеивателя: Призматический рассеиватель  Напряжение питания, В: Не более 230 | | |
|  | | | | |  | |

Заведующий по АХР Н.А. Попова