**Показатели качества питьевой воды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Определяемые ингредиенты | Ед. измерения | Предельно допустимая концентрация для питьевой воды |
| 1 | Цветность (Cr-Co) шкала | град.цвет. | **20** |
| 2 | Водородный показатель | ед. рН | **6 - 9** |
| 3 | Железо (общее) | мг/дм3 | **0,3** |
| 4 | Жесткость общая | оЖ | **до 7** |
| 5 | Хлорид-ион | мг/дм3 | **350** |
| 6 | Аммиак и аммоний-ион | мг/дм3 | **2** |
| 7 | Нитрат-ион | мг/дм3 | **45** |
| 8 | Нитрит-ион | мг/дм3 | **3** |
| 9 | Сульфат-ион | мг/дм3 | **500** |
| 10 | Сухой остаток | мг/дм3 | **1 000** |
| 11 | Марганец | мг/дм3 | **0,1** |
| 12 | Медь | мг/дм3 | **1,0** |
| 13 | Фосфат-ион | мг/дм3 | **3,5** |
| 14 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | **5** |
| 15 | Мутность | мг/дм3 | **1,5** |
| 16 | Вкус | балл | **3** |
| 17 | Запах | балл | **2** |
| 18 | Остаточный хлор | мг/дм3 | **0,3 - 0,5** |
| 19 | АПАВ | мг/дм3 | **0,5** |
| 20 | Нефтепродукты | мг/дм3 | **0,1** |